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注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息，请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。


珠江灯光科技有限公司
PR LIGHTING LTD.
http://www.pr-lighting.com
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以下随机附件已随灯具一起包装，请注意检查核对：
	名称
	数量
	单位
	备注

	XLR信号线
	1
	条
	带插头插座

	保险绳
	1
	条
	

	说明书
	0
	本
	二维码

	电源线
	1
	条
	




本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守本说明书所陈述的警告事项和操作说明，任何因误用而导致的损坏不在本公司质保范围，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。
本手册如有技术改动，恕不另行通知。

注：珠江灯光产品以公司发货之日计算，整机保修期为一年，光源不在保修范围。
1. 

1.安全警告

	[image: 注意安全.jpg]
注意
请在对灯具安装、通电、操作或维修之前，请认真阅读本部分的安全要求信息！



以下重要安全标示将会使用到本产品说明书中；
	
[image: 注意安全.jpg]注意安全
	
[image: 参阅指南.jpg]请阅读说明书
	警告
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必须戴防护眼镜
	
必须戴防护[image: 必须戴防护手套.jpg]手套
	
[image: 当心火灾.jpg]当心火灾
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	●收到灯具后，请拆封检查是否有因运输而导致的损坏。如出现运输而导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽速与经销商或制造商联系。
●因不遵照此手册和随意改动灯具而导致的损失，制造商将不负有责任。
●请注意因改动灯具而导致的灯具损害不在保修范围内。
●如您有任何疑问或建议，请及时与经销商或本公司联系。


	[image: 参阅指南.jpg]
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK88]●防护等级为IP66的灯具，可用于室内和室外.。
●灯具可在潮湿、过热或多尘的环境下使用。
●  低防护等级的灯具，禁止直接或间接接触到水等其他液体。
●  灯具在使用过程中，应当远离高温、火源、电冲击、振动和强光环境。
●  有资格的专业人员方可进行灯具的安装、操作和维修，保证严格按本操作说明书所述规程操作。
●  本灯具为非用户替换，用户请不要打开灯具自行维修。
[image: RTX截图未命名]

	[image: 防护眼镜.jpg]
	●不要直视灯具的光源（尤其对于癫痫病患者），以免对眼睛造成损伤！
●不要将本灯具连接到其他任何调光装置上。
●   灯具上的光源、透镜或显示屏防护盖如果产生可见的损坏，即损坏到失效程度，如产生裂缝或变形时，请停止使用并联系厂家更换原装配件，否则会影响正常使用。
●   灯具灯具的安装位置应使其不会长时间在小于4米的距离被盯着看。


	[image: 必须戴防护手套.jpg]
	●在开始操作灯具前，请检查所有的盖板（或外壳）是否已装好，螺丝是否已可靠上紧。禁止在盖板（或外壳）打开的情况下使用灯具。
●  保持灯泡清洁，请勿用手直接接触灯泡玻璃。
●操作时，请佩带好必要的防护用品。


	[image: 当心触电.jpg]
	●进行电气部分连接的人员必须有相应的资格方可进行操作。
●在安装前，请确认您所使用的电源电压和灯具所标识的电压相符。
●应将每一台灯具正确接地，并按照相关的标准进行电气安装。
●请勿使用绝缘层已有损伤的电源线，同时不要将电源线搭接在其他导线上。
●当灯具不使用或进行清洁时，请把住电源线插头将其拔下，不要用力拔插或直接拖拽电源线。
●确保所使用的电源线符合安规。
●若灯具不防水也不尘时，操作灯具过程中，请谨防灯具接触到雨水或湿气。
●不要短间内反复开启或关闭灯具，这会缩短灯具光源或其它电器件寿命。

	[image: 注意安全.jpg]
	●在灯具底部配有保险绳联接孔，基于安全的原因，请将随灯具配备的保险绳穿过保险绳联接孔进行辅助吊装。
●在进行任何安装、维修及清洁灯具前，请确认已将电源切断！

	[bookmark: _Hlk34319710][image: 注意高温.jpg]
	●  在常温下，工作稳定（恒温）后灯具外表面的温度会达到75℃。                          
●  首次亮灯前会有烟气和异味。这是正常过程，并不意味着灯具有缺陷。
●  在使用时，不要徒手触摸金属外壳，以免烫伤！
●  在Ta环境下灯具正常工作状态下，在控制装置外表面（整体式控制装置指灯具电器腔外表面）上可能产生的最大允许温度为75℃。

	[image: 当心火灾.jpg]
	●请不要将灯具直接安装在普通可燃物质表面上。
●  请勿将灯具直接投射在可燃物体上，灯具和被照射物体之间的距离：LED灯具10米以上，气体放电泡18米以上。
●  灯具应安装在通风良好之处，与墙壁的距离保持在50厘米以上，同时请检查风扇和通风孔是否畅通无阻。
●请不要从任何角度将前玻璃暴露在阳光下或其他强光源上，镜头可以将光线聚焦在灯具里，从而产生潜在火灾隐患。
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	● 本产品符合《废电器电子产品回收利用通用技术要求标准》
●  当产品达到报废标准和需要报废时，客户可以对产品进行报废和回收处理。



2. 使用说明
●  灯具清洁与保养
当灯具无法启动时，请检查灯具电源保险丝有无烧断，如烧断，装上相应规格保险丝即可，注意必须使用相同规格的保险丝。灯具装有过热保护装置，当过热时保护装置会自动切断电源，当发生此种情况时，请检查风扇是否正常运转，风扇及风扇网是否有灰尘堵塞，找出故障检修后再启动灯具。

由于烟油和灰尘等物质容易在镜头粘附累积从而降低光输出，为保证灯具可靠地使用，保持灯具的清洁是十分必要的。冷却风扇应每15天清洁一次。内外部光学镜头、反射镜以及镀膜滤色片的清洁必须周期性地进行，以优化光效输出。

清洁次数视灯具的操作频度和周围的使用环境而定。清洁时用软布和一般的玻璃清洁产品进行清洁，建议至少每20天清洁外部光学系统一次，至少每30／60天清洁内部光学系统一次。保持镜头清洁，请勿用手直接接触灯具光学器件。

[image: 当心触电.jpg]●  在进行任何维修及清洁灯具前，请确认已将电源切断！
●  有资格的技术人员方可进行维修工作。
●  保养和保养之前，必须完全断电！

[image: 注意安全.jpg]●  为避免灯体内部受到损害，无论灯具是否处于运行中，均不要让太阳光和或者其它光线直接照射头部透镜。
●  请勿用酒精等有机溶剂擦拭灯具外壳，以免造成损坏。
●  不要使用任何含有化学成分的溶剂清洁镀膜滤色片。


●  润滑
为了保持图案片的平滑旋转及调焦透镜的平滑运动，建议每两个月给旋转图案的小轴承及调焦透镜的2条导轨润滑一次。应采用优良且耐高温的润滑油/脂。

●  一般故障检修

	故障描述
	采取对策

	灯具无法正常启动
	· 检查电源保险丝是否烧断
· 电源线连接是否正常
· 开关电源是否损坏或连接不正常，需有专业资格维修人员进行检修
· 控制板连接是否正常，需有专业资格维修人员进行检修

	灯具能启动，但LED不亮且不受控制
	· LED驱动板连接是否正常，需有专业资格维修人员进行检修

	灯具能正常启动，但不受控制器控制
	· 检查灯具的DMX起始地址设置是否正确
· 检查XLR信号线是否损坏

	光线暗淡，亮度明显下降
	· 检查风扇是否正常工作，灰尘是否堵塞风扇及风扇网
· 检查内外部光学系统是否清洁

	光束不纯（有晕圈）
	· 清洁灯泡、透镜等部件的灰尘及油污

	光束失真严重
	· 检查透镜是否破裂
· 清洁透镜灰尘或油污




3.灯具外观

 (
底座
) (
摇臂
) (
灯体
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4.灯具安装
●   平放安装灯具：(仅供参考)
 (
注意
建议使用内六角螺钉配防滑垫片，确保灯具安装牢固。无论使用何种螺钉，数量不能少于
2
组。
)平放使用灯具时，松开螺丝，并调整灯具角度到想要达到的效果后重新锁紧。（如灯具为带无线控制版本，平放使用时接收天线应朝上）

 [image: ] [image: ]


	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	螺钉
	M12
	4
	R7槽用，客户自备

	2
	垫片
	配内六角螺钉
	4
	R7槽用，客户自备


安装零件由客户根据吊臂安装孔尺寸自主决定尺寸大小，推荐以下所列尺寸，仅供参考：





●吊装灯具：(仅供参考)
搬运时，请将灯具锁扣锁好；在使用灯具前，请解除灯头锁扣除。禁止在未解除锁扣的情况下通电运行灯具。

 (
说明：
1.
灯具机脚底面到灯具头盖顶面
2.
桁架吊杆到灯具灯头顶面尺寸
3.
灯具旋转直径（安装最小间距）
)[image: ]

 (
    请把安全绳穿入连接孔，以确保灯具使用过程中安全性。
)[image: ][image: ]


请将随机装配的2个吊钩摆正固定好，搭配保险绳一起将灯具挂在装灯用的桁架上。请确认灯具安装稳固可靠，并保证所吊装的位置有足够的强度承受灯具的重量。基于安全的理由，请按上图警告（标示在灯具底座底部）所示将随机配备的保险绳穿过灯座底部的保险孔进行辅助吊装以确保安全。
[image: 注意安全.jpg]
警告：
●  吊钩仅在吊装灯具时使用。严禁将吊钩当作提手搬运灯具，搬运时请使用把手。
●  基于安全原因，请使用能承受灯具10倍重量的安全绳穿过灯具的保险孔进行辅助吊装。

●  电源联接：
电源线连接按如下方法：
L（火线）=棕色线
E（地线）=黄/绿双色线
N（中线）=蓝色线

连接电源时请注意电源电压和频率须与灯具铭牌上所标注的电压和频率相符。当多台灯具同时使用时，建议每台灯具的电源分别联接，这样可对每台灯具单独进行开 / 关控制。



[image: 当心触电.jpg]
●  连接电源时必须将地线（黄／绿双色线）安全接地，电气安装必须符合所有相关标准。
●  如果您对电气安装存在疑问，请勿操作并请咨询合格的电工。


●  控制信号的联接：
[image: ]

灯具与控制器以及灯具与灯具之间的联接必须使用直径不小于0.5 mm的两芯带屏蔽导线。请用3芯（随机附带）XLR插头／座联接灯具的DMX512输出／入口。XLR插头／座与导线之间的联接如上图中的列表所示。必须注意的是，联接时XLR插头／座的3芯不能与内壳相接触以及芯与芯之间亦不能相接触。除了上图中列表所示的联接方式外，XLR插头／座与XLR控制线不能以任何其他方式联接。本产品接收国际标准DMX512（1990）控制信号。
使用XLR-XLR控制线从控制器的DMX输出口连接到第一台从机的DMX输入口，并从第一台从机的DMX输出口连接到第二台从机的DMX输入口，依此类推，直至将所有的从机连接完毕，最后将回路插连接在最后一台灯具的信号输出端口即可完成控制器模式的连接。如下图所示：

[image: ]

●  DMX回路插
在“控制器模式”下，最后一台灯具的DMX输出口须连接DMX回路插。此回路插在“Canon（卡侬）”插头的2针与3针之间联接了1个120Ω（OHM）左右的电阻（如下图所示）。将此回路插插在最后一台灯具的输出端口上，可有效地避免DMX512信号在传输过程中产生的噪音及反射现象。
[image: ]

 


 ●  更换图案片
[image: ]
[image: ][image: ][image: ]

锁定灯具Y轴，松开上盖的4颗快速安装螺丝，打开上盖，你会看到如上图所示结构；
对于旋转图案片：可直接用手取出图案自转轮；取下图案片弹簧并取出图案片。把新的图案片放入自转轮内，装上弹簧，确认已把弹簧装入自转轮内的窄端，即自转轮的内圈，然后把它压平。最后，先用适当工具挑起压簧弹片，再用另一只手协助把自转齿轮放回原位。

注意：手不可直接接触滤色片、玻璃图案片，必须有干净柔软的纸或布垫在手和玻璃片之间。
装上灯具上盖，拧紧4颗快速安装螺丝。

[image: 当心触电.jpg]
危险！
更换图案片之前，必须完全断电！



5.灯具功能设置
●灯具面板操作：

[image: ]

查看或修改灯具功能设置，按下ENTER键约3秒解锁 (在通电状态下按ENTER 键) 亮屏，解锁后再按UP和DOWN键进入灯具的相应菜单。功能操作主菜单中均有相对应的子菜单，每一项菜单均代表着灯具的特定功能，具体见下第六点“操作菜单”。
1、在灯具功能菜单设置页面中，按UP和DOWN键选择相应功能。
2、在菜单操作时候，FUNC键为退出键， ENTER键为确认键，按ENTER 键保存您所作的修改或进入子菜单，按UP或DOWN 键可对数值进行修改（增减数值）.
按FUNC键回到上一级菜单。如不按，则系统自动返回到显示状态。

●  灯具DMX起始地址设置
使用控制器控制多台灯具时，每台灯具均须设置DMX起始地址，用以接收控制器发出的信号并正确做出反应。本产品共有3种控制模式，分别为标准模式、精简模式、扩展模式。在此以标准模式为例：产品共有46个通道，则第一台灯具的DMX起始地址设置为001，第二台为047，第三台为093,等等，依次类推。
具体操作方法为：
打开灯具，按住ENTER 键3秒以上给操作面板解锁，解锁后再按UP或者DOWN键进入灯具的相应操作菜单
选择“DMX设置”的图标按ENTER键或者直接在屏幕上点击，在二级菜单中选择DMX地址设置；
按UP、DOWN键便可得到设定数值；
然后按ENTER键进行确认，
按FUNC键退回到上一级菜单。

●无线DMX接收操作（此功能只针对选配无线功能的灯具）
本灯具无线DMX接收功能为选配功能。若选配安装了无线接收DMX模块和DMX信号接收天线，才可以实现远距离，对灯具进行操作。
    具体操作方法为：
    1.按住ENTER 键3秒以上给操作面板解锁，解锁后再按UP或者DOWN键进入灯具的相应操作菜单，选择“参数设置”；
    2.选择“信号选择”选择相应的“无线接收模式”。
只有灯具和无线发射器连接起来，灯具才能接收到来自无线发射器的信号。当要解除无线信号接收时，需要在“参数设置”-----“解除无线信号配对”-----“确定”，即可；灯具将与接收器断开信号接收。

●  灯具风扇模式
    本灯具设计有标准和剧院两种风扇模式，剧院模式为静音模式。
    具体操作方法为：
1、按住“ENTER”键3秒以上给操作面板解锁，解锁后进入灯具的操作菜单，选择“选择设置”；
2、选择“风扇模式”进入，可选择“标准/剧院”模式。

●  单机模式
不要连接控制器和控制线，将灯具的主机模式自动程序设置为有效时，灯具将运行在单机模式。
DMX起始地址可任意设置。

●  主/从同步模式
如果需要将多台灯具连接成主/从同步模式，首先将XLR-XLR控制线从第一台灯具的DMX输出口连接到第二台灯具的DMX输入口，从第二台灯具的DMX输出口连接到第三台灯具的DMX输入口，依此类推，直至将所有的灯具连接完毕，然后将回路插连接在最后一台灯具的信号输出口即可完成连接。则第一台灯具为主机，其它灯具为从机。
把从机的地址码设置为001；主机的运行模式设置为主机运行模式里的任意一种，从机的运行模式设置为与主机运行相对应的从机运行模式。
通电后灯具组运行在主/从同步模式下。

[image: ]

●  色温及颜色宏指令功能设置
    灯具设有7个色温宏指令和89种标准色号颜色宏指令，色温定点宏指令分别有：2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5700K；在CYM 宏指令通道可选择对应色温和颜色宏指令。

●  调光曲线及频率功能设置
    灯具设有5种调光曲线，分别为：伽玛曲线2.0、伽玛曲线2.2、伽玛曲线2.4、伽玛曲线2.6、直线；
    灯具设有8种LED频率，分别为：LED刷新频率1200Hz、LED刷新频率2400Hz、LED刷新频率4800Hz、LED刷新频率10000Hz、LED刷新频率12000Hz、LED刷新频率15000Hz、LED刷新频率20000Hz、LED刷新频率25000Hz；
灯具设有快、中、慢3种调光速度。
    具体操作方法为：
1、按住“ENTER” 键3秒以上给操作面板解锁，解锁后再进入灯具的操作菜单，选择“选择设置”；
2、选择“调光设置”，可选择“伽玛曲线/LED频率/调光速度”模式进入调节。

●  灯具类型
    灯具包含电脑灯、定焦成像灯、变焦成像灯三种灯具类型。
电脑灯角度线性变焦：5-60度，灯具风扇模式为标准模式；
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK78]    定焦成像灯变焦角度分6档：5°、10°、19°、26°、36°、60°，选定成像角度后，变焦镜无法调焦，可通过调焦镜调清晰光斑；
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK100]    变焦成像灯变焦角度分3档：5-15°、15-35°、35-60°，选定变焦角度后，变焦镜可调节相应的角度范围，可通过调焦镜调清晰光斑。
    定焦成像灯和变焦成像灯自动进入静音的剧院模式
    具体操作方法为：
1、按住“ENTER” 键3秒以上给操作面板解锁，解锁后再进入灯具的操作菜单，选择“选择设置”；
2、选择“灯具类型”进入，可选择相应的灯具类型。

●  自动调焦功能设置
灯具设有自动调焦功能，设为自动调焦5m、10m、15m、20m四个距离档通道。使用光圈、造型片、固定图案盘、旋转图案盘通道时，选定自动调焦距离通道可实现自动调焦成像，再使用自动调焦校准通道来微调图像清晰度。使用优先级：旋转图案盘 >固定图案盘 >光圈/造型片。

●  亮度校准功能设置
灯具设有亮度校准功能，使用控制器可联机和单机校准。灯具使用一定时间后，如需重新校正灯具亮度的一致性，可在控制器上调节亮度校准通道进行校准，本功能有以下特点：
1、“亮度校准通道”分档调节，每档功率下降总功率的1%，共分50档；
2、可联机、单机校正，在联机调档校准后，如需要仍可对单台灯具进行亮度校准；
3、防止误操作，“控台校准亮度通道”调节到位后，需后面“确认通道”推至设定值保存，控台校准亮度值保存到灯具，校准完成。

●  显指模式设置
灯具设有“高CRI模式”，可使用控制器选到“高CRI模式”通道值开启。高CRI模式保证灯具光效的高显指特性。

6.操作菜单

	一级菜单
1st LEVEL
	二级菜单
2nd LEVEL
	三级菜单
3rd LEVEL
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK20]四级菜单
4th LEVEL
	五级菜单
5th LEVEL

	地址
Address
	DMX地址
DMX Address
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]1-473（精简模式）
1-473（Short Mode）
1-467（标准模式）
1-467（Standard Mode）
1-454（扩展模式）
1-454（Extended Mode）
	
	

	
	IP 地址
IP Address
	默认IP地址
Default IP Address
	[bookmark: OLE_LINK51]2.X.X.X /10.X.X.X
	

	
	
	专属IP地址
Custom IP Address
	X.X.X.X
	

	
	子网掩码
Sub Net Mask
	X.X.X.X
	
	

	[bookmark: OLE_LINK6]
	ARTNET域
ArtNet Universe
	0-255
	
	

	
	sACN域
sACN Universe
	1-63999
	
	

	复位
Reset
	全部复位
Total Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	水平垂直复位
Pan&Tilt Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	颜色系统复位
Colour System Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	图案盘复位
Gobo Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	调焦变焦柔光棱镜
Zo.Fo.Fr.Pr. Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	其他复位
Other Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	参数设置
[bookmark: OLE_LINK54]Config Settings

	DMX通道模式
DMX Channel Mode

	精简模式40CH
Short Mode 40CH
	
	

	
	
	标准模式46CH
Standard Mode46CH
	
	

	
	
	扩展模式59CH
Extended Mode59CH
	
	

	
	
	查看已选模式
View Selected Mode
	频闪(起始)
Strobe
	

	[bookmark: OLE_LINK14]
	信号选择
Signal Select
	仅用有线信号
XLR Only
	
	

	
	
	有线信号优先
XLR First
	
	

	
	
	仅用无线信号
Wireless Only
	
	

	
	
	无线信号优先
Wireless First
	
	

	
	
	无线转为有线
Wireless In/XLR Out
	
	

	
	
	仅用ARTNET信号
ArtNet Only
	
	

	
	
	ARTNET转为有线
ArtNet In/XLR Out
	
	

	
	
	仅用sACN信号
sACN Only
	
	

	
	
	sACN转为有线
sACN In/XLR Out
	
	

	
	DMX信号故障
Loss of DMX
	超时设备关闭
Normal time out
	
	

	
	
	保持最后状态
Hold Last Value
	
	

	
	显示设置
Display Config

	显示模式
Display Mode
	延时关闭
Off After Delay
	


	
	
	
	保持亮屏
On Always
	


	
	
	显示倒转
Display Invert
	关闭倒转
Invert OFF
	


	
	
	
	打开倒转
Invert ON
	


	
	
	
	自动倒转
Invert Auto
	


	
	
	语言设置
Language Setting
	English
英文
	

	
	
	
	Chinese
中文
	

	
	温度单位
Temperature Unit
	摄氏度
Celsius Degree
	
	

	
	
	华氏度
Fahrenheit Degree
	
	

	
	解除无线配对
Un-Link Wireless
	确定解除?
Really Un-Link?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	恢复出厂设置
Factory Defaults
	恢复默认?
Restore Defaults?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	选项设置
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK53]Option Settings

	水平垂直设置
Pan/Tilt Settings
	X轴控制反向
Pan DMX Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	
	Y轴控制反向
Tilt DMX Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	
	XY轴调转
Pan Tilt Swap
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	
	XY轴反馈
XY Feedback
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	
	XY轴模式
Pan/Tilt Mode
	速度/时间
Speed/Time
	

	
	调光设置
Dimmer Settings
	伽玛曲线
Gamma Curve
	伽玛曲线2.0/2.2/2.4/2.6/直线
Gamma 2.0/2.2/2.4/2.6/Line
	

	
	
	LED刷新频率
LED Refresh Rate
	1200/2400/4800/10000/12000/15000/20000/25000Hz
	

	
	
	调光速度
Dimmer Speed
	快/中/慢
Fast/Medium/Slow Speed
	

	
	风扇模式
Fan Settings
	标准/剧院
Standard/Theatre
	
	

	
	灯具类型
Light Type
	电脑灯变焦5-60度
Moving Head 5-60
	
	

	
	
	成像灯变焦35-60度
Profile  35-60
	
	

	
	
	成像灯15-35度
Profile  15-35
	
	

	
	
	成像灯变焦5-15度
Profile  5-15
	
	

	
	
	成像灯定焦60度
Profile  60
	
	

	
	
	成像灯定焦36度
Profile  36
	
	

	
	
	成像灯定焦26度
Profile  26
	
	

	
	
	成像灯定焦19度
Profile  19
	
	

	
	
	成像灯定焦10度
Profile  10
	
	

	
	
	成像灯定焦5度
Profile  5
	
	

	
	其他反向设置
Invert Settings
	光圈通道反向
lris Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	[bookmark: _Hlk463775770][bookmark: OLE_LINK35]
	
	变焦通道反向
Zoom Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	
	CYM通道反向
CYM Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	
	CTO通道反向
CTO Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	恢复默认设置
Defaults
	恢复默认?
Restore Defaults?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	信息
Information

	显示通道数值
View DMX Values
	[bookmark: OLE_LINK57]通道        通道值
频闪        XXX
调光        XXX
...
	
	


	
	灯泡使用时间
Lamp Hours
	LED使用时间清零
Reset Lamp Hours
	
	

	
	灯具使用时间
Total Hours
	灯具使用时间=××××h
	
	

	
	温度信息
Temperature
	显示板XX℃/F
Display Board XX℃/F
	
	

	
	
	X轴驱动板XX℃/F
Pan BoardXX℃/F
	
	

	
	
	电机驱动板1 XX ℃/F
Driver Board 1 XX℃/F
	
	

	
	
	电机驱动板2 XX ℃/F
Driver Board 2 XX℃/F
	
	

	
	
	电机驱动板3 XX℃/F
Driver Board 3 XX℃/F
	
	

	
	
	造型驱动板XX℃/F
Blade Board XX℃/F
	
	

	
	
	风机驱动板XX℃/F
Fan Board XX℃/F
	
	

	
	
	Y轴驱动板XX℃/F
Tilt BoardXX℃/F
	
	

	
	
	LED XX℃/F
LED Sensor XX℃/F
	
	

	
	软件版本
Software Version
	显示板
Display Board
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	X轴驱动板
PanBoard
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	电机驱动板1
Driver Board 1
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	电机驱动板2
Driver Board 2
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	电机驱动板3
Driver Board 3
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	造型驱动板
Blade Board 
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	风机驱动板
Fan Board
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	Y轴驱动板
Tilt Board
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	电子身份证号
Electronic SN
	电子身份证号=
Electronic SN=
************
	
	

	
	RDM设备标签
RDM Device Label
	ANSI E1.20 RDM
	
	

	
	风扇状态
Fan Status
	机箱风扇1XXX
Base Fan1XXX
	
	

	
	
	机箱风扇2XXX
Base Fan2XXX
	
	

	
	
	CYM风扇XXX
CYMFanXXX
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]循环风扇1
CIRC Fan1
	
	

	
	
	镜头风扇XXX
LensFanXXX
	
	

	
	
	循环风扇2
CIRC Fan2
	
	

	
	
	LED风扇XXX
LED FanXXX
	
	

	
	
	防水风扇XXX
AquaFanXXX
	
	

	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK43]服务
Service
	手动控制
Manual Effect Control
	频闪XXX
Strobe XXX
	
	


	
	
	调光XXX
DimmerXXX
	
	


	
	
	…
	
	

	
	工厂调试
FactoryTest
	
	…
	

	操作模式
Operation Mode
	DMX模式
DMX Mode
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	主机模式
Master Mode
	内置程序
Preset Memory
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	确认/取消
Confirm/Cancle

	
	
	用户程序1
User Memory 1
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	
	用户程序2
User Memory 2
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	单机模式
Stand-Alone Mode
	内置程序
Preset Memory
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	
	用户程序1
User Memory 1
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	
	用户程序2
User Memory 2
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	单一场景
Static Scene
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	
	

	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: _Hlk463775330][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: _Hlk463774081][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]用户程序
User  Memories
	编辑用户程序
Edit User Memory
	[bookmark: OLE_LINK21]用户程序1
Edit User Memory 1
/用户程序2
Edit User Memory 2
	场景XX
（1~200个场景）
Scene XX
（1~200 Scenes）
	频闪XXX
Strobe XXX

	
	
	
	
	调光XXX
Dimmer XXX

	
	
	
	
	…

	
	
	
	
	延时XXX
Delay Time XXX

	
	
	
	
	延时单位
Delay Unit

	
	
	
	
	下一个场景XXX
Link To Step XXX

	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: _Hlk463775298][bookmark: OLE_LINK23]
	
	编辑单一场景
Edit Static Scene
	频闪XXX
Strobe XXX
	

	
	
	
	调光XXX
Dimmer XXX
	

	
	
	
	…
	

	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Hlk463782007][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]
	清除用户程序
Init User Memory
	[bookmark: OLE_LINK47]清除用户程序1
Reset User Memory 1
	[bookmark: OLE_LINK48]清除用户程序?
Reset User Memory?
	输入密码123
Input Password123

	
	
	清除用户程序2
Reset User Memory 2
	清除用户程序?
Reset User Memory?
	输入密码123
Input Password123

	
	
	[bookmark: OLE_LINK49]清除单一场景
[bookmark: OLE_LINK50]Reset Static Scene
	清除单一场景?
Reset Static Scene?
	输入密码123
Input Password123
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7.DMX通道表
	精简模式
	标准模式
	扩展模式
	功能描述
	十进制低位
	十进制高位

	1
	1
	1
	频闪
	
	

	
	
	
	关闭
	0
	

	
	
	
	脉冲频闪速度由慢到快
	1
	127

	
	
	
	普通频闪速度由慢到快
	128
	255

	2
	2
	2
	调光
	
	

	
	
	
	关闭
	0
	0

	
	
	
	(0-100%)非线性调光由暗到亮
	1
	255

	　
	3
	3
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK9]16位调光
	
	

	
	
	
	调光16位调节
	0
	255

	3
	4
	4
	CYM 宏指令
	
	

	　
	　
	　
	以下功能禁用 CMY、CTO
	
	

	　
	　
	　
	无功能
	0
	7

	　
	　
	　
	色温2700K
	8
	9

	　
	　
	　
	色温3000K
	10
	11

	
	
	
	色温3500K
	12
	13

	
	
	
	色温4000K
	14
	15

	　
	　
	　
	色温4500K
	16
	17

	　
	　
	　
	色温5000K
	18
	19

	　
	　
	　
	色温5700K
	20
	21

	　
	　
	　
	颜色宏指令1
	22
	23

	　
	　
	　
	颜色宏指令2
	24
	25

	　
	　
	　
	颜色宏指令3
	26
	27

	　
	　
	　
	颜色宏指令4
	28
	29

	　
	　
	　
	颜色宏指令5
	30
	31

	　
	　
	　
	颜色宏指令6
	32
	33

	　
	　
	　
	颜色宏指令7
	34
	35

	　
	　
	　
	颜色宏指令8
	36
	37

	　
	　
	　
	颜色宏指令9
	38
	39

	　
	　
	　
	颜色宏指令10
	40
	41

	　
	　
	　
	颜色宏指令11
	42
	43

	　
	　
	　
	颜色宏指令12
	44
	45

	　
	　
	　
	颜色宏指令13
	46
	47

	　
	　
	　
	颜色宏指令14
	48
	49

	　
	　
	　
	颜色宏指令15
	50
	51

	　
	　
	　
	颜色宏指令16
	52
	53

	　
	　
	　
	颜色宏指令17
	54
	55

	　
	　
	　
	颜色宏指令18
	56
	57

	　
	　
	　
	颜色宏指令19
	58
	59

	　
	　
	　
	颜色宏指令20
	60
	61

	　
	　
	　
	颜色宏指令21
	62
	63

	　
	　
	　
	颜色宏指令22
	64
	65

	　
	　
	　
	颜色宏指令23
	66
	67

	　
	　
	　
	LEE 004（中度类琥珀色）(Medium Bastard Amber)
	68
	69

	　
	　
	　
	LEE 010（中黄）(Medium Yellow)
	70
	71

	　
	　
	　
	LEE 019（火焰色）(Fire)
	72
	73

	　
	　
	　
	LEE 026（亮红）(Bright Red)
	74
	75

	　
	　
	　
	LEE 058（薰衣草色）(Lavender)
	76
	77

	
	
	
	LEE 068（天蓝）(Sky Blue)
	78
	79

	
	
	
	LEE 071（东京蓝）(Tokyo Blue)
	80
	81

	
	
	
	LEE 079（纯蓝）(Just Blue)
	82
	83

	
	
	
	LEE 088（石灰绿）(Lime Green)
	84
	85

	
	
	
	LEE 090（深黄绿）(Dark Yellow Green)
	86
	87

	
	
	
	LEE 100（春天黄）(Spring Yellow)
	88
	89

	
	
	
	LEE 101（黄色）(Yellow)
	90
	91

	
	
	
	LEE 102（淡琥珀色）(Light Amber)
	92
	93

	
	
	
	LEE 103（稻草黄）(Straw)
	94
	95

	
	
	
	LEE 104（深琥珀色）(Deep Amber)
	96
	97

	
	
	
	LEE 105（橙色）(Orange)
	98
	99

	
	
	
	LEE 106（原色红) (Primary Red)
	100
	101

	
	
	
	LEE 111（深粉红）(Dark Pink)
	102
	103

	
	
	
	LEE 115（孔雀蓝）(Peacock Blue)
	104
	105

	
	
	
	LEE 116（中蓝绿）(Medium Blue-Green)
	106
	107

	
	
	
	LEE 117（铁蓝） (Steel Blue)
	108
	109

	
	
	
	LEE 118（淡蓝色） (Light Blue)
	110
	111

	
	
	
	LEE 119（暗蓝）(Deep Blue)
	112
	113

	
	
	
	LEE 120（深蓝色）(Dark Blue)
	114
	115

	
	
	
	LEE 121（LEE绿） (LEE Green)
	116
	117

	
	
	
	LEE 128（亮粉红) (Bright Pink)
	118
	119

	
	
	
	LEE 131（海军蓝) (Marine Blue)
	120
	121

	
	
	
	LEE 132（中蓝）(Medium Blue)
	122
	123

	
	
	
	LEE 134（金琥珀色） (Golden Amber)
	124
	125

	
	
	
	LEE 135（暗金琥珀色） (Deep Golden Amber)
	126
	127

	
	
	
	LEE 136（淡薰衣草色） (Pale Lavender)
	128
	129

	
	
	
	LEE 137（特别薰衣草色）(Special Lavender)
	130
	131

	
	
	
	LEE 138（浅绿）(Pale Green)
	132
	133

	
	
	
	LEE 139（原色绿）(Primary Green)
	134
	135

	
	
	
	LEE 141（亮蓝）(Bright Blue)
	136
	137

	
	
	
	LEE 147（杏黄色）(Apricot)
	138
	139

	
	
	
	LEE 148（亮玫瑰色） (Bright Rose)
	140
	141

	
	
	
	LEE 152（浅金色）(Pale Gold)
	142
	143

	
	
	
	LEE 154（浅玫瑰色）(Pale Rose)
	144
	145

	
	
	
	LEE 157（粉红）(Pink)
	146
	147

	
	
	
	LEE 158（深橙色）(Deep Orange)
	148
	149

	
	
	
	LEE 162（类琥珀色）(Bastard Amber)
	150
	151

	
	
	
	LEE 164（火焰红） (Flame Red)
	152
	153

	
	
	
	LEE 165（白天蓝） (Daylight Blue)
	154
	155

	
	
	
	LEE 169（浅紫色）(Lilac Tint)
	156
	157

	
	
	
	LEE 170（深薰衣草色) (Deep Lavender)
	158
	159

	
	
	
	LEE 172（泻湖蓝）(Lagoon Blue)
	160
	161

	
	
	
	LEE 179（铬橙色）(Chrome Orange)
	162
	163

	
	
	
	LEE 180（暗薰衣草色）(Dark Lavender)
	164
	165

	
	
	
	LEE 181（刚果蓝）(Congo Blue)
	166
	167

	
	
	
	LEE 197（爱丽丝蓝）(Alice Blue)
	168
	169

	
	
	
	LEE 201（全色温蓝）(Full C.T. Blue)
	170
	171

	
	
	
	LEE 202 （半色温蓝）(Half C.T. Blue)
	172
	173

	
	
	
	LEE 203（1/4色温蓝）(Quarter C.T. Blue)
	174
	175

	
	
	
	LEE 204（全色温橙色) (Full C.T. Orange)
	176
	177

	
	
	
	LEE 205（半色温橙色）(Half C.T. Orange)
	178
	179

	
	
	
	LEE 206（1/4色温橙色）(Quarter C.T. Orange)
	180
	181

	
	
	
	LEE 247（LEE减绿色） (LEE Minus Green)
	182
	183

	
	
	
	LEE 248（半减绿色）(Half Minus Green)
	184
	185

	
	
	
	LEE281（3/4色温蓝）(Three Quarter C.T. Blue)
	186
	187

	
	
	
	LEE285（3/4色温橙色）(Three Quarter C.T. Orange)
	188
	189

	
	
	
	LEE 352（冰川蓝）(Glacier Blue)
	190
	191

	
	
	
	LEE 353（更浅蓝）(Lighter Blue)
	192
	193

	
	
	
	LEE 715（卡瓦纳蓝）(Cabana Blue)
	194
	195

	
	
	
	LEE 778（千禧金色） (Millennium Gold)
	196
	197

	　
	　
	　
	LEE 793（名利场色） (Vanity Fair)
	198
	199

	　
	　
	　
	CMY 混色渐变从慢到快
	200
	255

	4
	5
	5
	青色
	
	

	
	
	
	青色 (线性 0-100%)
	0
	255

	　
	　
	6
	16位青色
	
	

	
	
	
	青色16位调节
	0
	255

	5
	6
	7
	黄色
	
	

	
	
	
	黄色 (线性0-100%)
	0
	255

	　
	　
	8
	16位黄色
	
	

	
	
	
	黄色16位调节
	0
	255

	6
	7
	9
	品红
	
	

	
	
	
	品红 (线性0-100%)
	0
	255

	　
	　
	10
	16位品红
	
	

	
	
	
	品红16位调节
	0
	255

	7
	8
	11
	降温片
	
	

	
	
	
	由高到低线性调节
	0
	255

	　
	　
	12
	16位降温片
	
	

	
	
	
	降温片16位调节
	0
	255

	8
	9
	13
	色片盘 1
	
	

	
	
	
	连续定位
	
	

	
	
	
	检索0-360°
	0
	63

	
	
	
	定位
	
	

	
	
	
	白光/颜色1(深红色)
	64
	67

	[bookmark: OLE_LINK5]
	
	
	颜色1(深红色)
	68
	71

	
	
	
	颜色1(深红色)/颜色2(黄色)
	72
	75

	
	
	
	颜色2(黄色)
	76
	79

	
	
	
	颜色2(黄色)/颜色3(蓝色)
	80
	83

	
	
	
	颜色3(蓝色)
	84
	87

	
	
	
	颜色3(蓝色)/颜色4(绿色)
	88
	91

	
	
	
	颜色4(绿色)
	92
	95

	
	
	
	颜色4(绿色)/颜色5(粉红色)
	96
	99

	
	
	
	颜色5(粉红色)
	100
	103

	
	
	
	颜色5(粉红色)/颜色6(琥珀色)
	104
	107

	
	
	
	颜色6(橙色)
	108
	111

	
	
	
	颜色6(橙色)/ 颜色7(紫外)
	112
	115

	
	
	
	颜色7(紫外)
	116
	119

	
	
	
	颜色7(紫外)/白光
	120
	123

	
	
	
	白光
	124
	127

	
	
	
	彩虹效果顺时针从慢到快
	128
	191

	
	
	
	彩虹效果逆时针从慢到快
	192
	255

	　
	10
	14
	16位色片盘
	
	

	
	
	
	色片盘连续定位，16位调节
	0
	255

	9
	11
	15
	光圈
	
	

	
	
	
	光圈由大到小线性调节0-100%
	0
	255

	　
	　
	16
	16位光圈
	
	

	
	
	
	光圈16位调节
	0
	255

	10
	12
	17
	光圈宏指令
	
	

	
	
	
	光圈宏指令禁用
	0
	10

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK10]光圈宏指令1：光圈由大到小（速度由慢到快）
	11
	74

	
	
	
	光圈宏指令2：光圈由小到大（速度由慢到快）
	75
	138

	
	
	
	光圈宏指令3 : 光圈由慢到快收缩
	139
	202

	
	
	
	光圈宏指令4(随机宏指令1) （速度由慢到快）
	203
	210

	
	
	
	光圈宏指令5(随机宏指令2) （速度由慢到快）
	211
	218

	
	
	
	光圈宏指令 6(随机宏指令3) （速度由慢到快）
	219
	226

	
	
	
	打开
	227
	255

	11
	13
	18
	固定图案盘
	
	

	
	
	
	白光
	0
	15

	
	
	
	图案1
	16
	43

	
	
	
	图案2
	44
	71

	
	
	
	图案3
	72
	99

	
	
	
	图案4
	100
	127

	
	
	
	顺时针旋转从慢到快
	128
	151

	
	
	
	逆时针旋转从慢到快
	152
	175

	
	
	
	图案1由慢到快抖动
	176
	195

	
	
	
	图案2由慢到快抖动
	196
	215

	
	
	
	图案3由慢到快抖动
	216
	235

	
	
	
	图案4由慢到快抖动
	236
	255

	12
	14
	19
	旋转图案盘
	
	

	
	
	
	白光
	0
	15

	
	
	
	图案1
	16
	29

	
	
	
	图案2
	30
	43

	
	
	
	图案3
	44
	57

	
	
	
	图案4
	58
	71

	
	
	
	图案5
	72
	85

	
	
	
	图案6
	86
	99

	
	
	
	图案7
	100
	113

	

	
	
	图案8
	114
	127

	
	
	
	顺时针旋转从慢到快
	128
	151

	
	
	
	逆时针旋转从慢到快
	152
	175

	
	
	
	图案1由慢到快抖动
	176
	185

	
	
	
	图案2由慢到快抖动
	186
	195

	
	
	
	图案3由慢到快抖动
	196
	205

	
	
	
	图案4由慢到快抖动
	206
	215

	
	
	
	图案5由慢到快抖动
	216
	225

	
	
	
	图案6由慢到快抖动
	226
	235

	
	
	
	图案7由慢到快抖动
	236
	245

	
	
	
	图案8由慢到快抖动
	246
	255

	13
	15
	20
	图案旋转
	
	

	
	
	
	检索 0-360°
	0
	128

	
	
	
	顺时针旋转从慢到快
	129
	188

	
	
	
	停止
	189
	195

	
	
	
	逆时针旋转从慢到快
	196
	255

	　
	16
	21
	16位图案旋转
	
	

	
	
	
	图案旋转16位调节
	0
	255

	[bookmark: _Hlk501616596]14
	17
	22
	造型片1左
	
	

	
	
	
	造型片1左遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	23
	造型片1左16位微调
	
	

	
	
	
	造型片1左16位精度微调
	0
	255

	15
	18
	24
	造型片1右
	
	

	
	
	
	造型片1右遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	25
	造型片1右16位微调
	　
	　

	
	
	
	造型片1右16位精度微调
	0
	255

	16
	19
	26
	造型片2左
	
	

	
	
	
	造型片2左遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	27
	造型片2左16位微调
	
	

	
	
	
	造型片2左16位精度微调
	0
	255

	17
	20
	28
	造型片2右
	
	

	
	
	
	造型片2右遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	29
	造型片2右16位微调
	
	

	
	
	
	造型片2右16位精度微调
	0
	255

	18
	21
	30
	造型片3左
	
	

	
	
	
	造型片3左遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	31
	造型片3左16位微调
	
	

	
	
	
	造型片3左16位精度微调
	0
	255

	19
	22
	32
	造型片3右
	
	

	
	
	
	造型片3右遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]　
	　
	33
	造型片3右16位微调
	
	

	
	
	
	造型片3右16位精度微调
	0
	255

	20
	23
	34
	造型片4左
	
	

	
	
	
	造型片4左遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	35
	造型片4左16位微调
	
	

	
	
	
	造型片4左16位精度微调
	0
	255

	21
	24
	36
	造型片4右
	
	

	
	
	
	造型片4右遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	37
	造型片4右16位微调
	
	

	
	
	
	造型片4右16位精度微调
	0
	255

	22
	25
	38
	造型旋转
	
	

	
	
	
	造型旋转索引（0～360度）
	0
	127

	
	
	
	停止运动
	128
	

	
	
	
	造型顺时针旋转,速度由慢到快
	129
	188

	
	
	
	停止运动
	189
	195

	
	
	
	造型逆时针旋转,速度由慢到快
	196
	255

	　
	26　
	39
	造型旋转 16位微调
	
	

	
	
	
	造型旋转360°16位微调
	0
	255

	23
	27
	40
	棱镜
	
	

	
	
	
	无棱镜
	0
	16

	
	
	
	棱镜
	17
	255

	24
	28
	41
	棱镜旋转
	
	

	
	
	
	棱镜检索
	0
	127

	
	
	
	棱镜停止
	128
	

	
	
	
	顺时针旋转从慢到快
	129
	191

	
	
	
	停止
	192
	

	
	
	
	逆时针旋转从慢到快
	193
	255

	25
	29
	42
	雾化
	
	

	
	
	
	无效果
	0
	9

	
	
	
	线性雾化 0% - 100%
	10
	255

	26
	30
	43
	效果盘
	
	

	
	
	
	无
	0
	10

	
	
	
	效果盘切入
	11
	20

	
	
	
	效果盘由慢到快旋转
	21
	255

	27
	31
	44
	调焦
	
	

	
	
	
	线性调焦
	0
	255

	　
	32　
	45
	16位调焦调节
	
	

	
	
	
	调焦16位调节
	0
	255

	[bookmark: OLE_LINK15]28
	33
	46
	变焦
	
	

	
	
	
	线性变焦角度大到小
	0
	255

	　
	34
	47
	16位变焦调节
	
	

	
	
	
	变焦16位调节
	0
	255

	29
	35
	48
	自动调焦
	
	

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK24]使用光圈/造型片、固定图案盘、旋转图案盘通道时，对某固定距离有自动调焦成像功能。使用自动调焦校准通道(36/41/56)来调清图像。优先级：旋转图案盘 >固定图案盘 >光圈/造型片
	
	

	
	
	
	以下功能调焦通道(32/37/50)无效
	
	

	
	
	
	自动调焦关闭
	0
	19

	
	
	
	自动调焦5M
	20
	39

	
	
	
	自动调焦10M
	40
	59

	
	
	
	自动调焦15M
	60
	79

	
	
	
	自动调焦20M
	80
	255

	30
	36
	49
	自动调焦校准
	
	

	
	
	
	调焦校准向上
	0
	127

	
	
	
	调焦校准向下
	128
	255

	[bookmark: OLE_LINK28]31
	37
	50
	X轴
	
	

	
	
	
	X轴运动
	0
	255

	32　
	38
	51
	16位X轴
	
	

	
	
	
	X轴16位运动
	0
	255

	33
	39
	52
	Y轴
	
	

	
	
	
	Y轴运动
	0
	255

	34
	40
	53
	16位Y轴
	
	

	
	
	
	Y轴16位运动
	0
	255

	35
	41
	54
	XY轴速度
	
	

	
	
	
	快速模式
	0
	1

	
	
	
	速度由快到慢
	2
	255

	36
	42
	55
	CRI 模式
	
	

	
	
	
	普通模式
	0
	127

	
	
	
	高CRI模式
	128
	255

	37
	43
	56
	功率/特殊功能
	
	

	
	
	
	无功能
	0
	4

	
	
	
	保留
	5
	19

	
	
	
	必须置于DMX值停留5S之后，下面功能才起作用
	
	

	
	
	
	显示屏打开
	20
	24

	
	
	
	显示屏关闭
	25
	29

	
	
	
	保留
	30
	46

	
	
	
	风扇标准模式
	47
	48

	
	
	
	风扇剧院模式
	49
	50

	
	
	
	调光速度快速
	51
	52

	
	
	
	调光速度中速
	53
	54

	
	
	
	调光速度慢速
	55
	56

	
	
	
	伽玛曲线2.0
	57
	58

	
	
	
	伽玛曲线2.2
	59
	60

	
	
	
	伽玛曲线2.4
	61
	62

	
	
	
	伽玛曲线2.6
	63
	64

	
	
	
	直线
	65
	66

	
	
	
	LED刷新频率1200Hz
	67
	68

	
	
	
	LED刷新频率2400Hz
	69
	70

	
	
	
	LED刷新频率4800Hz
	71
	72

	
	
	
	LED刷新频率10000Hz
	73
	74

	
	
	
	LED刷新频率12000Hz
	75
	76

	
	
	
	LED刷新频率15000Hz
	77
	78

	
	
	
	LED刷新频率20000Hz
	79
	80

	
	
	
	LED刷新频率25000Hz
	81
	82

	
	
	
	保留
	83
	89

	
	
	
	X/Y轴速度模式
	90
	94

	
	
	
	X/Y轴时间模式
	95
	99

	
	
	
	保留
	100
	139

	
	
	
	X/Y轴复位
	140
	149

	
	
	
	色片系统复位
	150
	159

	
	
	
	图案盘复位
	160
	169

	
	
	
	保留
	170
	179

	
	
	
	变焦/调焦/柔光/棱镜复位
	180
	189

	
	
	
	其他（光圈 /造型）复位
	190
	199

	
	
	
	整机复位
	200
	209

	
	
	
	保留
	210
	255

	38
	44
	57
	灯具类型
	
	

	
	
	
	按照菜单所选类型
	0
	39

	
	
	
	电脑灯5-60度 
	40
	59

	
	
	
	变焦成像灯35-60度
	60
	79

	
	
	
	变焦成像灯15-35度
	80
	99

	
	
	
	变焦成像灯5-15度
	100
	119

	
	
	
	定焦成像灯60度
	120
	139

	
	
	
	定焦成像灯36度
	140
	159

	
	
	
	定焦成像灯26度
	160
	179

	
	
	
	定焦成像灯19度
	180
	199

	
	
	
	定焦成像灯10度
	200
	219

	
	
	
	定焦成像灯5度
	220
	255

	39
	45
	58
	LED亮度校准③

	
	
	
	无效果
	0
	127

	
	
	
	LED亮度50%-100%，线性校准
	128
	255

	40
	46
	59
	LED亮度校准确认

	
	
	
	准备保存校准值
	0
	200

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK30]保存校准值到灯具（置于DMX值停留5S）
	201
	209

	
	
	
	无效果
	210
	255



备注：
①.灯具检验到风扇错误会自动关闭光源。

②.速度模式：XY轴各自以最快速度由A点到B点。
    时间模式：XY轴各自以同样速度到达指定点。
建议在画圆及走斜线的情况下，使用“时间模式”。
③.LED亮度校准，亮度可调范围50%-100%，操作完成后灯具会把参数保存到灯具，不需要再重复操作。
（1）操作步骤：
第一步，“LED亮度校准”通道数值为128-255，对应亮度可调范围50%-100%；
第二步，“LED亮度校准确认”通道DMX数值推到0-200，再推到201-209，停留5S，灯具会把此亮度参数保存起来。第三步，“LED亮度校准”通道和LED亮度校准确认”通道DMX推回到0；

（2）如果需要恢复亮度到100%，只需要在第一步将“LED亮度校准”通道数值为255，再重复第二、第三步操作即可。

（3）灯具菜单界面，“出厂设置”/“恢复默认设置”,会恢复LED亮度到100%

8.灯具错误信息
软件控制系统可对灯具复位过程中出现的错误进行检测，若主界面出现[image: 主页-错误警告.png]，可直接点击[image: 主页-错误警告.png]查看灯具错误。
灯具错误信息显示如下：

	错误名称
	错误类型
	纠正方法

	X轴
	超时/磁耦/编码器
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	Y轴
	超时/磁耦/编码器
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	青色
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	黄色
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	品红
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	色温
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	色盘
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	固定图案盘
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	旋转图案盘
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	旋转盘自转
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	调光
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	棱镜
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	棱镜自转
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	调焦
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	变焦
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	效果盘
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	效果盘自转
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	X轴驱动板
	错误
	检查信号线

	Y轴驱动板
	错误
	检查信号线

	电机驱动板1
	错误
	检查信号线

	电机驱动板2
	错误
	检查信号线

	电机驱动板3
	错误
	检查信号线

	造型驱动板
	错误
	检查信号线

	风机驱动板
	错误
	检查信号线

	关泡[风扇错误]
	错误
	检查各风机是否正常工作




9.主要技术参数
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]电参数：
[image: ]输入电压: 100V~240V AC，50/60Hz
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]输入功率：1200W @ 220V
功率因数：PF>0.95
最大电流：5.5 A @ 220V

光源规格：
功    率：1000W 白光 LED模组
色    温：8000K
额定寿命：>20000小时
显色指数：Ra≥70
[bookmark: OLE_LINK4]可选配高显版Ra≥95

颜色：
CMY线性混色系统，具宏指令功能
1个颜色盘：7个颜色片+白光
半色效果，可变速双向彩虹效果步进/线性转换颜色可选

色温校正：
0-100％线性降色温系统（1800K-6500K)

造型：
1个造型盘：4个造型片，可生成各种不同尺寸和形状的几何图形
造型可双向360°无极旋转，每个造型片可生成全帘幕效果

旋转图案盘:
1个旋转图案盘：8个自转图案+白光
具有变速抖动效果、双向变速流动效果
自转图案片可换。图案片外形直径Ф24mm,图案有效直径Ф18mm

	图案1
	图案2
	图案3
	图案4
	图案5

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: {E8537352-0BE2-450B-A163-75D3875BB1F8}.bmp]
	[image: Pm1789.bmp]

	图案6
	图案7
	图案8
	
	

	[image: Dot Breakup (Large) (77808)]
	[image: 79074]
	[image: ]
	
	



固定图案盘：
1个 固定图案盘：4个图案+白光
具有变速抖动效果、双向变速流动效果

	图案1
	图案2
	图案3
	图案4

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



动漫效果：
具有动漫效果、双向变速

光圈：
5-100%线性调节，具宏指令。

棱镜：
1个三棱镜，可双向变速旋转，具索引功能。

柔光镜:
1个柔光镜，可0-100%线性调节。

出光角度：
线性变焦 5°～60°（具有16Bit 精度调节）

调焦：
DMX线性调焦，具有自动调焦功能。

调光：
电子调光，0～100%线性调节（具有16Bit 精度调节）
具有3 种调光速度
具有5种调光曲线
调光频率1.2K-25K可调，适合高速4K摄像机拍摄要求

频闪：
电子频闪，0.3-25次/秒，可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式。

旋转角度：
水平扫描：540°（16 bit精度扫描）
垂直扫描：270°（16 bit精度扫描）
具自动纠错回位功能。

高级宏指令功能：
色温定值宏指令：可选2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5700K 
颜色宏指令：含标准色纸色号共89色可选

多用途灯具类型：
包含电脑灯、定焦成像灯、变焦成像灯三种灯具类型如下：
效果电脑灯类型，出光角度：5-60°
定焦成像灯类型，可选出光角度：5°、10°、19°、26°、36°、50°
变焦成像灯类型，可选出光角度：5-15°、15-35°、35-60°

风扇模式：
标准模式和剧院模式可选，剧院模式为静音模式。

亮度校准功能：
具备亮度校准功能，可单机或联机校准灯具的初始亮度，并将亮度数据保存至灯具。

显指模式：
高显版灯具通过控制通道进入高CRI模式，可在调光时保证高显指光效。

控制方式：
国际标准DMX512信号， DMX512协议、RDM功能
控制模式：精简模式40通道、标准模式46通道、扩展模式59通道
以太网灯光控制协议（选配）、sACN协议（选配）、无线DMX512控制（选配）
主从同步控制模式
单机模式
主机模式

控制接口：
DMX512接口（3芯，可选配5芯）、网络接口-RJ45（选配）

其他功能：
水平、垂直速度可调 
XY轴调转功能和取反功能
显示灯具、灯泡使用时间，显示软件版本号；
智能风机冷却系统
传感器故障诊断系统
输入信号隔离保护功能
便于维护的模块化结构
DMX通道电平监控
高精度磁编码定位，信号反馈，绝对位置记忆，DMX离线断电位置恢复
可通过DMX数据线升级软件
可选配DMX512无线信号
可选配以太网接口

外壳及防护等级：
耐高温防火工程塑胶，IP66

重量：
38.1kg 

工作环境温度：
[bookmark: OLE_LINK31]最高环境温度45°C

外形尺寸：(单位：mm)
[image: ]

光效图：
高亮模式：
[image: ]
高显模式：
[image: ]

10.电气接线图
[image: ]
11.零部件订购代码
	名称
	料号
	数量
	规格

	开关电源
	192010228B
	1
	

	光源
	150020354
	1
	

	电源风扇
	030060122
	2
	

	机箱风扇
	030060122
	1
	

	LED驱动风扇
	030060122
	1
	

	图案风扇
	030060117
	1
	

	LED防水风扇
	030060111
	1
	

	X轴步进马达
	030040156A
	1
	

	Y轴步进马达
	030040278B
	1
	

	变焦步进马达
	030040154A
	1
	

	调焦步进马达
	030040154A
	1
	

	固定盘步进马达
	030040081B
	1
	

	旋转盘公转步进马达
	030040218A
	1
	

	旋转盘自转步进马达
	030040219A
	1
	

	CYM步进马达
	030040302
	2
	

	CTO步进马达
	030040254A
	2
	

	柔光步进马达
	030040073D
	1
	

	颜色盘步进马达
	030040081B
	1
	

	棱镜公转步进马达
	030040221A
	1
	

	棱镜自转步进马达
	030040289
	1
	

	切割片步进马达
	030040302
	9
	

	切割器公转步进马达
	030040258A
	1
	




















[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK39]12.灯具风机安装位置
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	序号
	风机料号
	名称
	规格
	引线插口位置
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	序号
	风机料号
	名称
	规格
	引线插口位置
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珠江灯光科技有限公司
PR LIGHTING LTD.

[bookmark: _Toc535391801][bookmark: _Toc535389458][bookmark: _Toc535389367]地址：广东省广州市番禺区南村兴业大道1582号
珠江灯光高新科技园   邮编：511442
电话：+86-20-3995 2888
传真：+86-20-3995 2330
全国客服电话：400-888-2588

珠江灯光尽力为您提供准确、全面的信息，产品设计规格及参数，如有变动，恕不另行通知，专利产品，仿冒必究！
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