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注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息，请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。


珠江灯光科技有限公司
PR LIGHTING LTD.
http://www.pr-lighting.com
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以下随机附件已随灯具一起包装，请注意检查核对：
	名称
	数量
	单位
	备注

	XLR信号线
	1
	条
	带插头插座

	保险绳
	2
	条
	

	说明书
	0
	本
	二维码

	电源线
	1
	条
	




本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守本说明书所陈述的警告事项和操作说明，任何因误用而导致的损坏不在本公司质保范围，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。
本手册如有技术改动，恕不另行通知。
	
注：珠江灯光产品以公司发货之日计算，整机保修期为一年，光源不在保修范围。




1.安全警告

	[image: 注意安全.jpg]
注意
请在对灯具安装、通电、操作或维修之前，请认真阅读本部分的安全要求信息！



以下重要安全标示将会使用到本产品说明书中；
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	●  收到灯具后，请拆封检查是否有因运输而导致的损坏。如出现运输而导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽速与经销商或制造商联系。
●  因不遵照此手册和随意改动灯具而导致的损失，制造商将不负有责任。
●  请注意因改动灯具而导致的灯具损害不在保修范围内。
●  如您有任何疑问或建议，请及时与经销商或本公司联系。
●  灯泡受到损坏或热变形时，应该更换灯泡。
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	●  本产品防护等级为IP66。
●  灯具可在潮湿、过热或多尘的环境下使用。
●  灯具在使用过程中，应当远离高温、火源、电冲击、振动和强光环境。
●  有资格的专业人员方可进行安装、操作和维修，并保证严格按本操作说明书所述规程操作。
●  本灯具内部没有用户可维修的任何部件，用户请不要打开灯具自行维修。
[image: RTX截图未命名]
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	●  不要直视灯具的光源（尤其对于癫痫病患者），以免对眼睛造成损伤！
●  不要将本灯具连接到其他任何调光装置上。
●   灯具上的光源、透镜或显示屏防护盖如果产生可见的损坏，即损坏到失效程度，如产生裂缝或变形时，请停止使用并联系厂家更换原装配件，否则会影响正常使用。
●   灯具的安装位置应使其不会长时间在小于4米的距离被盯着看。
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	●  在开始操作灯具前，请检查所有的盖板（或外壳）是否已装好，螺丝是否已可靠上紧。禁止在盖板（或外壳）打开的情况下使用灯具。
●  保持灯泡清洁，请勿用手直接接触灯泡玻璃。
●  操作时，建议佩带好必要的防护用品，如护目镜、手套等。
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	●  进行电气部分连接的人员必须有相应的资格方可进行操作。
●  在安装前，请确认您所使用的电源电压和灯具所标识的电压相符。
●  应将每一台灯具正确接地，并按照相关的标准进行电气安装。 
●  请勿使用绝缘层已有损伤的电源线，同时不要将电源线搭接在其他导线上。
●  当灯具不使用或进行清洁时，请把住电源线插头将其拔下，不要用力拔插或直接拖拽电源线。
●  确保所使用的电源线符合安规。
●  若灯具不防水也不防尘时，操作灯具过程中，请谨防灯具接触到雨水或湿气造成短路。
●  不要短间内反复开启或关闭灯具，这会缩短灯具光源或其它电器件寿命。
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	●  在灯具底部配有保险绳联接孔，基于安全的原因，请将随灯具配备的保险绳穿过保险绳联接孔进行辅助吊装。
●  在进行任何安装、维修及清洁灯具前，请确认已将电源切断！

	[bookmark: _Hlk34319710][image: 注意高温.jpg]
	●  在常温下正常工作状态下，灯具外金属表面（含散热器表面）的温度最高时会达到80℃。  
●  首次亮灯前会有烟气和异味。这是正常过程，并不意味着灯具有缺陷。
●  在使用时，不要徒手触摸金属外壳，以免烫伤！
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	●  请不要将灯具直接安装在普通可燃物质表面上。
●  请勿将灯具直接投射在可燃物体上，灯具和被照射物体之间的距离10米以上。
●  灯具应安装在通风良好之处，与墙壁的距离保持在50厘米以上，同时请检查风扇和通风孔是否畅通无阻。
●请不要从任何角度将前玻璃暴露在阳光下或其他强光源上，镜头可能将光线聚焦在灯具里，从而产生潜在火灾隐患。
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	●  本产品符合《废电器电子产品回收利用通用技术要求标准》
●  当产品达到报废标准和需要报废时，客户可以对产品进行报废和回收处理。


2. 使用说明

●  灯具清洁与保养
当灯具无法启动时，请检查灯具电源保险丝有无烧断，如烧断，装上相应规格保险丝即可，注意必须使用相同规格的保险丝。灯具装有过热保护装置，当过热时保护装置会自动切断电源，当发生此种情况时，请检查风扇是否正常运转，风扇及风扇网是否有灰尘堵塞，找出故障检修后再启动灯具。

由于烟油和灰尘等物质容易在镜头、散热器、风机上粘附累积从而降低光输出、灯具的散热效果，为保证灯具可靠地使用，保持灯具的清洁是十分必要的。

冷却风扇、散热器清洁次数视灯具的操作频度和周围的使用环境、气候而定，建议但不限于每15天一次。清洁时可用塑胶、纤维毛刷等非金属工具进行，清洁工具不能对散热器、风机造成有刮花、变形等现象。

清洁次数视灯具的操作频度和周围的使用环境而定。清洁时用软布和一般的玻璃清洁产品进行清洁，建议至少每20天清洁外部光学系统一次。保持镜头清洁，请勿用手直接接触灯具光学器件。

特别提醒：
密封防水产品在使用时，透镜上会出现轻微气雾，属正常现象。
[image: 当心触电.jpg]
●  在进行任何维修及清洁灯具前，请确认已将电源切断！
●  有资格的技术人员方可进行维修工作。
●  保养和保养之前，必须完全断电！
[image: 注意安全.jpg]
●  防止太阳光或其它光线直接照射头部透镜聚焦到灯体内部产生高温损坏灯具.
●  请勿用酒精等有机溶剂擦拭灯具外壳，以免造成损坏。
●  不要使用任何含有化学成分的溶剂清洁镀膜滤色片、镜头等光学元件。

●  润滑
为了保持图案片的平滑旋转及调焦透镜的平滑运动，建议每两个月给旋转图案的小轴承及调焦透镜的2条导轨润滑一次。应采用优良且耐高温的润滑油/脂。

●  一般故障检修

	故障描述
	采取对策

	灯具无法正常启动
	· 检查电源保险丝是否烧断
· 电源线连接是否正常
· 开关电源是否损坏或连接不正常，需有专业资格维修人员进行检修
· 控制板连接是否正常，需有专业资格维修人员进行检修

	灯具能启动，但LED不亮且不受控制
	· LED驱动板连接是否正常，需有专业资格维修人员进行检修

	灯具能正常启动，但不受控制器控制
	· 检查灯具的DMX起始地址设置是否正确
· 检查XLR信号线是否损坏

	光线暗淡，亮度明显下降
	· 检查风扇是否正常工作，灰尘是否堵塞风扇及风扇网
· 检查内外部光学系统是否清洁

	光束不纯（有晕圈）
	· 清洁灯泡、透镜等部件的灰尘及油污

	光束失真严重
	· 检查透镜是否破裂
· 清洁透镜灰尘或油污





3. 灯具外观
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底箱
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4. 灯具安装

●  平放安装灯具：
平放使用灯具时，松开螺丝，并调整灯具角度到想要达到的效果后重新锁紧。（如灯具为带无线控制版本，平放使用时接收天线应朝上）

 (
注意
建议使用内六角螺钉配防滑垫片，确保灯具安装牢固。无论使用何种螺钉，数量不能少于
2
组。
)[image: ]


安装零件由客户根据吊臂安装孔尺寸自主决定尺寸大小，以下所列尺寸仅供参考：
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	内六角螺钉
	M12
	4
	客户自备

	2
	垫片
	配内六角螺钉2
	4
	客户自备
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●  电源联接：
电源线连接按如下方法：
L（火线）=棕色线
E（地线）=黄/绿双色线
N（中线）=蓝色线

连接电源时请注意电源电压和频率须与灯具铭牌上所标注的电压和频率相符。当多台灯具同时使用时，建议每台灯具的电源分别联接，这样可对每台灯具单独进行开 / 关控制。

[image: 当心触电.jpg] 
●  连接电源时必须将地线（黄／绿双色线）安全接地，电气安装必须符合所有相关标准。
●  如果您对电气安装存在疑问，请勿操作并请咨询合格的电工。
● 此灯具使用的是防水型电源插座，应用有相同防护等级或以上的电源线插头。


●  控制信号的联接：

[image: ]






灯具与控制器以及灯具与灯具之间的联接必须使用直径不小于0.5 mm的两芯带屏蔽导线。请用3芯（随机附带）XLR插头／座联接灯具的DMX512输出／入口。XLR插头／座与导线之间的联接如上图中的列表所示。必须注意的是，此灯具在户外使用时应用有相同防护等级或以上的信号线插头，联接时XLR插头／座的3芯不能与内壳相接触以及芯与芯之间亦不能相接触。除了上图中列表所示的联接方式外，XLR插头／座与XLR控制线不能以任何其他方式联接。本产品接收国际标准DMX512（1990）控制信号。
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]使用XLR-XLR控制线从控制器的DMX输出口连接到第一台从机的DMX输入口，并从第一台从机的DMX输出口连接到第二台从机的DMX输入口，依此类推，直至将所有的从机连接完毕，最后将回路插连接在最后一台灯具的信号输出端口即可完成控制器模式的连接。如下图所示：（建议最大灯具连接数不超过32台。）
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●   DMX回路插
在“控制器模式”下，最后一台灯具的DMX输出口须连接DMX回路插。此回路插在“Canon（卡侬）”插头的2针与3针之间联接了1个120Ω（OHM）左右的电阻（如下图所示）。将此回路插插在最后一台灯具的输出端口上，可有效地避免DMX512信号在传输过程中产生的噪音及反射现象；注意：此灯具在户外使用时应用有相同防护等级或以上的DMX回路插。
[image: ]
  ●  更换图案片
               
 (
固定图案盘
) (
旋转图案盘
)[image: ]      [image: ]



锁定灯具Y轴，松开灯体小盖上的4颗螺丝，打开小盖，你会看到如上图所示结构。
旋转图案片，可直接用手取出图案自转轮（见下图），拆出顺序1→2；取下图案片弹簧并取出图案片。把新的图案片放入自转轮内，装上弹簧，确认已把弹簧装入自转轮内的窄端，即自转轮的内圈，然后把它压平。最后，先用适当工具挑起压簧弹片，再用另一只手协助把自转齿轮放回原位，顺序与拆出的相反（2→1）。
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注意：手不可直接接触玻璃图案片，必须有干净柔软的纸或布垫在手和玻璃片之间。装上灯体小盖，拧紧4颗内六角螺丝，松开灯具Y轴。
[image: 当心触电.jpg]
危险！
更换图案片之前，必须完全断电！










●  灯具布线注意
灯具在布线时，就确保线缆从电源和信号接口下方接入，避免因雨水长期作用下，导致插头和插座进水。如图所示：

[image: ]
5.灯具功能设置
●  灯具面板操作
[image: ]

使用轻触式控制开关，可简单方便地设置地址码及功能码。
查看或修改灯具功能设置，按下ENTER键约5秒解锁后(在电池状态下按FUNC 键亮屏)，显示屏将显示灯具的功能菜单。功能操作主菜单中均有相对应的子菜单，每一项菜单均代表着灯具的特定功能，具体见下表所示。
设置或浏览灯具功能设置，按UP 或DOWN 键。
按ENTER 键保存您所作的修改或进入子菜单，按UP 或DOWN 键可对数值进行修改（增减数值）。
按FUNC 键回到上一级菜单。如不按FUNC 键，则系统自动返回到显示状态。

●  灯具DMX起始地址设置
使用控制器控制多台灯具时，每台灯具均须设置DMX起始地址，用以接收控制器发出的信号并正确做出反应。本产品共有3种控制模式，分别为标准模式、扩展模式和精简模式。在此以标准模式为例：产品共有40个通道，则第一台灯具的DMX起始地址设置为001，第二台为041，第三台为081等等，依次类推。
打开灯具，按住ENTER 键5秒以上给操作面板解锁；
按ENTER 键，显示DMX地址码；
按UP 或DOWN 键便可得到设定数值；
然后按ENTER键进行确认，表示灯具已自动储存此起始地址，下次通电时将显示您保存的最新设置值。
按FUNC 键退回到上一级菜单。

●  无线DMX接收操作（选配功能）
    本灯具具备无线DMX接收功能，它安装了无线接收DMX模块和DMX信号接收天线，可以实现远距离，对灯具进行操作。
    具体操作方法为：
1.进入灯具的菜单，通过按UP 或DOWN 键，进入“参数设置”；
2.选择“DMX信号模式”-----“无线信号优先” ；（注意，不能使用“仅使用有线信号”）此时，表示无线接收功能已经被激活。
只有灯具和无线发射器连接起来，灯具才能接收到来自无线发射器的信号。当要解除无线信号接收时，需要在“参数设置”-----“解除无线配对*”-----“确定”，即可；灯具将与接收器断开信号接收。

●  单机模式
不要连接控制器和控制线，将灯具的主机模式自动程序设置为有效时，灯具将运行在单机模式。
DMX起始地址可任意设置。

●  主/从同步模式
如果需要将多台灯具连接成主/从同步模式，首先将XLR-XLR控制线从第一台灯具的DMX输出口连接到第二台灯具的DMX输入口，从第二台灯具的DMX输出口连接到第三台灯具的DMX输入口，依此类推，直至将所有的灯具连接完毕，然后将回路插连接在最后一台灯具的信号输出口即可完成连接。则第一台灯具为主机，其它灯具为从机。把从机的地址码设置为001；主机的运行模式设置为主机运行模式里的任意一种，从机的运行模式设置为与主机运行相对应的从机运行模式。
通电后灯具组运行在主/从同步模式下。（建议最大灯具连接数不超过32台。）
[image: ]

●  色温及颜色宏指令功能设置
    灯具设有7个色温宏指令和89种标准色号颜色宏指令，色温定点宏指令分别有：2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5700K；在CYM 宏指令通道可选择对应色温和颜色宏指令。

●  调光曲线及频率功能设置
    灯具设有5种调光曲线，分别为：伽玛曲线2.0、伽玛曲线2.2、伽玛曲线2.4、伽玛曲线2.6、直线；
    灯具设有8种LED频率，分别为：LED刷新频率1200Hz、LED刷新频率2400Hz、LED刷新频率4800Hz、LED刷新频率10000Hz、LED刷新频率12000Hz、LED刷新频率15000Hz、LED刷新频率20000Hz、LED刷新频率25000Hz；
    灯具设有快、中、慢3种调光速度。
    具体操作方法为：
    1、按住“ENTER” 键3秒以上给操作面板解锁，解锁后再按“▼”键进入灯具的操作菜单，选择“选择设置”；
2、选择“调光设置”，可选择“伽玛曲线/LED频率/调光速度”模式进入调节。

●  灯具风扇模式
    本灯具设计有标准和剧院两种风扇模式，剧院模式为静音模式。
    具体操作方法为：
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]    1、按住OK 键3秒以上给操作面板解锁，解锁后再按►键进入灯具的操作菜单，选择“选择设置”；
    2、选择“风扇模式”进入，可选择“标准/剧院”模式。

●  自动调焦功能设置
    灯具设有自动调焦功能，设为自动调焦5m、10m、15m、20m四个距离档通道。使用光圈、造型片、固定图案盘、旋转图案盘通道时，选定自动调焦距离通道可实现自动调焦成像，再使用自动调焦校准通道来微调图像清晰度。使用优先级：旋转图案盘 >固定图案盘 >光圈/造型片。

●  亮度校准功能设置
    灯具设有亮度校准功能，使用控制器可联机和单机校准。灯具使用一定时间后，如需重新校正灯具亮度的一致性，可在控制器上调节亮度校准通道进行校准，本功能有以下特点：
    1、“亮度校准通道”分档调节，每档功率下降总功率的1%，共分50档；
    2、可联机、单机校正，在联机调档校准后，如需要仍可对单台灯具进行亮度校准；
    3、防止误操作，“控台校准亮度通道”调节到位后，需后面“确认通道”推至设定值保存，控台校准亮度值保存到灯具，校准完成。

●  显指模式设置
灯具设有“高CRI模式”，可使用控制器选到“高CRI模式”通道值开启。高CRI模式保证灯具光效的高显指特性。

6.操作菜单

	一级菜单
1st LEVEL
	二级菜单
2nd LEVEL
	三级菜单
3rd LEVEL
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK20]四级菜单
4th LEVEL
	五级菜单
5th LEVEL

	地址
Address
	DMX地址
DMX Address
	1-478精简模式
1-478（Short Mode）
1-473标准模式
1-473（Standard Mode）
1-459扩展模式
1-459（Extended Mode）
	
	

	
	IP 地址
IP Address
	默认IP地址
Default IP Address
	[bookmark: OLE_LINK51]2.X.X.X /10.X.X.X
	

	
	
	专属IP地址
Custom IP Address
	X.X.X.X
	

	
	子网掩码
SubNet Mask
	X.X.X.X
	
	

	
	ARTNET域
ArtNet Universe
	0-255
	
	

	
	sACN域
sACN Universe
	1-63999
	
	

	复位
Reset
	全部复位
Total Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	颜色系统复位
Colour System Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	图案盘复位
Gobo Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	
	
	
	

	
	调焦变焦柔光棱镜
Zo.Fo.Fr.Pr. Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	其他复位
Other Reset
	确定复位?
Really Reset?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	参数设置
[bookmark: OLE_LINK54]Config Settings

	DMX通道模式
DMX Channel Mode

	精简模式35CH
Short Mode35CH
	
	

	
	
	标准模式40CH
Standard Mode40CH
	
	

	
	
	扩展模式54CH
Extended Mode 54CH
	
	

	
	
	查看已选模式
View Selected Mode
	频闪(起始)
Strobe
	

	
	信号选择
Signal Select
	仅用有线信号
XLR Only
	
	

	
	
	有线信号优先
XLR First
	
	

	
	
	仅用无线信号
Wireless Only
	
	

	
	
	无线信号优先
Wireless First
	
	

	
	
	无线转为有线
Wireless In/XLR Out
	
	

	
	
	仅用ARTNET信号
ArtNet Only
	
	

	
	
	ARTNET转为有线
ArtNet In/XLR Out
	
	

	
	
	仅用sACN信号
sACN Only
	
	

	
	
	sACN转为有线
sACN In/XLR Out
	
	

	
	DMX信号故障
Loss of DMX
	超时设备关闭
Normal time out
	
	

	
	
	保持最后状态
Hold Last Value
	
	

	
	显示设置
Display Config
	显示模式
Display Mode
	延时关闭
Off After Delay
	


	
	
	
	保持亮屏
On Always
	


	
	
	显示倒转
Display Invert
	关闭倒转
Invert OFF
	


	
	
	
	打开倒转
Invert ON
	


	
	
	
	自动倒转
Invert Auto
	


	
	
	语言设置
Language Setting
	English
英文
	

	
	
	
	Chinese
中文
	

	
	温度单位
Temperature Unit
	摄氏度
Celsius Degree
	
	

	
	
	华氏度
Fahrenheit Degree
	
	

	
	解除无线配对
Un-Link Wireless
	确定解除?
Really Un-Link?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	恢复出厂设置
Factory Defaults
	恢复默认?
Restore Defaults?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: _Hlk463775770]选项设置
Option Settings
	其他反向设置
Invert Settings
	光圈通道反向
lris Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	
	变焦通道反向
Zoom Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	
	CYM通道反向
CYM Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	
	CTO通道反向
CTO Invert
	关闭/打开
OFF/ ON
	

	
	调光设置
Dimmer Settings
	伽玛曲线
Gamma Curve
	伽玛曲线2.0/2.2/2.4/2.6//直线
Gamma 2.0/2.2/2.4/2.6/ line
	

	
	
	LED频率
LED Refresh Rate
	1200/2400/4800/10000/12000/15000/20000/25000Hz
	

	
	
	调光速度
Dimmer Speed
	快/中/慢
Fast/Medium/Slow Speed
	

	
	风扇模式
Fan Settings
	标准/剧院
Standard/Theatre
	
	

	
	恢复默认设置
Defaults
	恢复默认?
Restore Defaults?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	信息
Information

	显示通道数值
View DMX Values
	
	
	


	
	灯泡使用时间
Lamp Hours
	LED使用时间清零
Reset Lamp Hours
	
	

	
	灯具使用时间
Total Hours
	灯具使用时间=××××h
Total Hours＝XXX H
	
	

	
	温度信息
Temperature
	显示板XX℃/F
Display Board XX℃/F
	
	

	
	
	电机驱动板1 XX ℃/F
Driver Board 1 XX℃/F
	
	

	
	
	电机驱动板2 XX ℃/F
Driver Board 2 XX℃/F
	
	

	
	
	电机驱动板3 XX℃/F
Driver Board 3 XX℃/F
	
	

	
	
	造型驱动板XX℃/F
Blade Board XX℃/F
	
	

	
	
	风机驱动板XX℃/F
Fan Board XX℃/F
	
	

	
	
	LEDXX ℃/F
Led Sensor XX℃/F
	
	

	
	
	灯体XX ℃/F
Head Sensor XX℃/F
	
	

	
	软件版本
Software Version
	显示板
Display Board
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	电机驱动板1
Driver Board 1
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	电机驱动板2
Driver Board 2
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	电机驱动板3
Driver Board 3
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	造型驱动板
BladeBoard
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	
	
	风机驱动板
Fan Board
	系统版本=XXX
引导程序版本= XXX
System= XXX
Boot =XXX
	

	[bookmark: _GoBack]
	电子身份证号
Electronic SN
	电子身份证号=
Electronic SN=
************
	
	

	
	RDM设备标签
RDM Device Label
	RDM设备标签
RDM Device Label
ANSI E1.20 RDM
Version X.X
	
	

	
	风扇状态
Fan Status
	图案风扇
Gobo Fan
灯体风扇
Inside Fan
造型风扇
Framing Fan
灯头风扇1
Head Fan1
灯头风扇2
Head Fan2
	
	

	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK52]服务
Service
	手动控制
Manual Effect Control
	频闪 XXX
Strobe XXX
	
	


	
	
	调光 XXX
DimmerXXX
	
	


	
	
	…
	
	

	
	工厂调试
FactoryTest
	
	…
	

	操作模式
Operation Mode
	DMX模式
DMX Mode
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	确认/取消
Confirm/Cancle
	

	
	主机模式
Master Mode
	内置程序
Preset Memory
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	确认/取消
Confirm/Cancle

	
	
	用户程序1
User Memory 1
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	
	用户程序2
User Memory 2
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	单机模式
Stand-Alone Mode
	内置程序
Preset Memory
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	
	用户程序1
User Memory 1
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	
	用户程序2
User Memory 2
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	

	
	单一场景
Static Scene
	改变操作模式?
Change Operation Mode?
	
	

	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _Hlk463775330][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _Hlk463774081]用户程序
User  Memories
	编辑用户程序
Edit User Memory
	[bookmark: OLE_LINK21]用户程序1
Edit User Memory 1
/用户程序2
Edit User Memory 2
	场景XX
（1~200个场景）
Scene XX
（1~200 Scenes）
	频闪 XXX
Strobe XXX

	
	
	
	
	调光XXX
Dimmer XXX

	
	
	
	
	…

	
	
	
	
	延时 XXX
Delay Time XXX

	
	
	
	
	延时单位
Delay Unit

	
	
	
	
	下一个场景XXX
Link To Step XXX

	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _Hlk463775298]
	
	编辑单一场景
Edit Static Scene
	频闪 XXX
Strobe XXX
	

	
	
	
	调光XXX
Dimmer XXX
	

	
	
	
	…
	

	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Hlk463782007]
	清除用户程序
Init User Memory
	[bookmark: OLE_LINK47]清除用户程序1
Reset User Memory 1
	[bookmark: OLE_LINK48]清除用户程序?
Reset User Memory?
	输入密码 123
Input Password123

	
	
	清除用户程序2
Reset User Memory 2
	清除用户程序?
Reset User Memory?
	输入密码 123
Input Password123

	
	
	[bookmark: OLE_LINK49]清除单一场景
[bookmark: OLE_LINK50]Reset Static Scene
	清除单一场景?
Reset Static Scene?
	输入密码 123
Input Password123








7.DMX通道表

	精简模式
	标准模式
	扩展模式
	功能描述
	十进制低位
	十进制高位

	1
	1
	1
	频闪
	
	

	
	
	
	关闭
	0
	

	
	
	
	脉冲频闪速度由慢到快
	1
	127

	
	
	
	普通频闪速度由慢到快
	128
	255

	2
	2
	2
	调光
	
	

	
	
	
	关闭
	0
	0

	
	
	
	(0-100%)线性调光由暗到亮
	1
	255

	　
	3
	3
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK9]16位调光
	
	

	
	
	
	调光16位调节
	0
	255

	3

	4

	4

	CYM 宏指令
	
	

	
	
	
	以下功能禁用 CMY,CTO，色片盘1和色片盘2
	
	

	
	
	
	无功能
	0
	7

	
	
	
	色温2700K
	8
	9

	
	
	
	色温3000K
	10
	11

	
	
	
	色温3500K
	12
	13

	
	
	
	色温4000K
	14
	15

	
	
	
	色温4500K
	16
	17

	
	
	
	色温5000K
	18
	19

	
	
	
	色温5700K
	20
	21

	
	
	
	颜色宏指令1
	22
	23

	
	
	
	颜色宏指令2
	24
	25

	
	
	
	颜色宏指令3
	26
	27

	
	
	
	颜色宏指令4
	28
	29

	
	
	
	颜色宏指令5
	30
	31

	
	
	
	颜色宏指令6
	32
	33

	
	
	
	颜色宏指令7
	34
	35

	
	
	
	颜色宏指令8
	36
	37

	
	
	
	颜色宏指令9
	38
	39

	
	
	
	颜色宏指令10
	40
	41

	
	
	
	颜色宏指令11
	42
	43

	
	
	
	颜色宏指令12
	44
	45

	
	
	
	颜色宏指令13
	46
	47

	
	
	
	颜色宏指令14
	48
	49

	
	
	
	颜色宏指令15
	50
	51

	
	
	
	颜色宏指令16
	52
	53

	
	
	
	颜色宏指令17
	54
	55

	
	
	
	颜色宏指令18
	56
	57

	
	
	
	颜色宏指令19
	58
	59

	
	
	
	颜色宏指令20
	60
	61

	
	
	
	颜色宏指令21
	62
	63

	
	
	
	颜色宏指令22
	64
	65

	
	
	
	颜色宏指令23
	66
	67

	
	
	
	颜色宏指令24
	68
	69

	
	
	
	颜色宏指令25
	70
	71

	
	
	
	颜色宏指令26
	72
	73

	
	
	
	颜色宏指令27
	74
	75

	
	
	
	颜色宏指令28
	76
	77

	
	
	
	颜色宏指令29
	78
	79

	
	
	
	颜色宏指令30
	80
	81

	
	
	
	颜色宏指令31
	82
	83

	
	
	
	颜色宏指令32
	84
	85

	
	
	
	颜色宏指令33
	86
	87

	
	
	
	颜色宏指令34
	88
	89

	
	
	
	颜色宏指令35
	90
	91

	
	
	
	颜色宏指令36
	92
	93

	
	
	
	颜色宏指令37
	94
	95

	
	
	
	颜色宏指令38
	96
	97

	
	
	
	颜色宏指令39
	98
	99

	
	
	
	颜色宏指令40
	100
	101

	
	
	
	颜色宏指令41
	102
	103

	
	
	
	颜色宏指令42
	104
	105

	
	
	
	颜色宏指令43
	106
	107

	
	
	
	颜色宏指令44
	108
	109

	
	
	
	颜色宏指令45
	110
	111

	
	
	
	颜色宏指令46
	112
	113

	
	
	
	颜色宏指令47
	114
	115

	
	
	
	颜色宏指令48
	116
	117

	
	
	
	颜色宏指令49
	118
	119

	
	
	
	颜色宏指令50
	120
	121

	
	
	
	颜色宏指令51
	122
	123

	
	
	
	颜色宏指令52
	124
	125

	
	
	
	颜色宏指令53
	126
	127

	
	
	
	颜色宏指令54
	128
	129

	
	
	
	颜色宏指令55
	130
	131

	
	
	
	颜色宏指令56
	132
	133

	
	
	
	颜色宏指令57
	134
	135

	
	
	
	颜色宏指令58
	136
	137

	
	
	
	颜色宏指令59
	138
	139

	
	
	
	颜色宏指令60
	140
	141

	
	
	
	颜色宏指令61
	142
	143

	
	
	
	颜色宏指令62
	144
	145

	
	
	
	颜色宏指令63
	146
	147

	
	
	
	颜色宏指令64
	148
	149

	
	
	
	颜色宏指令65
	150
	151

	
	
	
	颜色宏指令66
	152
	153

	
	
	
	颜色宏指令67
	154
	155

	
	
	
	颜色宏指令68
	156
	157

	
	
	
	颜色宏指令69
	158
	159

	
	
	
	颜色宏指令70
	160
	161

	
	
	
	颜色宏指令71
	162
	163

	
	
	
	颜色宏指令72
	164
	165

	
	
	
	颜色宏指令73
	166
	167

	
	
	
	颜色宏指令74
	168
	169

	
	
	
	颜色宏指令75
	170
	171

	
	
	
	颜色宏指令76
	172
	173

	
	
	
	颜色宏指令77
	174
	175

	
	
	
	颜色宏指令78
	176
	177

	
	
	
	颜色宏指令79
	178
	179

	
	
	
	颜色宏指令80
	180
	181

	
	
	
	颜色宏指令81
	182
	183

	
	
	
	颜色宏指令82
	184
	185

	
	
	
	颜色宏指令83
	186
	187

	
	
	
	颜色宏指令84
	188
	189

	
	
	
	颜色宏指令85
	190
	191

	
	
	
	颜色宏指令86
	192
	193

	
	
	
	颜色宏指令87
	194
	195

	
	
	
	颜色宏指令88
	196
	197

	
	
	
	颜色宏指令89
	198
	199

	
	
	
	CMY 混色渐变从慢到快
	200
	255

	4
	5
	5
	青色
	
	

	
	
	
	青色 (线性 0-100%)
	0
	255

	　
	　
	6
	16位青色
	
	

	
	
	
	青色16位调节
	0
	255

	5
	6
	7
	黄色
	
	

	
	
	
	黄色 (线性0-100%)
	0
	255

	　
	　
	8
	16位黄色
	
	

	
	
	
	黄色16位调节
	0
	255

	6
	7
	9
	品红
	
	

	
	
	
	品红 (线性0-100%)
	0
	255

	　
	　
	10
	16位品红
	
	

	
	
	
	品红16位调节
	0
	255

	7
	8
	11
	降温片
	
	

	
	
	
	由高到低线性调节
	0
	255

	　
	　
	12
	16位降温片
	
	

	
	
	
	降温片16位调节
	0
	255

	8
	9
	13
	色片盘 
	
	

	
	
	
	连续定位
	
	

	
	
	
	检索0-360°
	0
	63

	
	
	
	定位
	
	

	
	
	
	白光
	64
	67

	
	
	
	白光/颜色1（紫色）
	68
	71

	
	
	
	颜色1（紫色）
	72
	75

	
	
	
	颜色1（紫色）/ 颜色2（红色）
	76
	79

	
	
	
	颜色2（红色）
	80
	83

	
	
	
	颜色2（红色）/ 颜色3（粉色）
	84
	87

	
	
	
	颜色3（粉色）
	88
	91

	
	
	
	颜色3（粉色）/ 颜色4（橙色）
	92
	95

	
	
	
	颜色4（橙色）
	96
	99

	
	
	
	颜色4（橙色）/ 颜色5（绿色）
	100
	103

	
	
	
	颜色5（绿色）
	104
	107

	
	
	
	颜色5（绿色）/ 颜色6（蓝色）
	108
	111

	
	
	
	颜色6（蓝色）
	112
	115

	
	
	
	颜色6（蓝色）/ 白光
	116
	119

	
	
	
	白光
	120
	127

	
	
	
	彩虹效果顺时针从慢到快
	128
	191

	
	
	
	彩虹效果逆时针从慢到快
	192
	255

	　
	10
	14
	16位色片盘
	
	

	
	
	
	色片盘连续定位，16位调节
	0
	255

	9
	11
	15
	光圈
	
	

	
	
	
	光圈由大到小线性调节0-100%
	0
	255

	　
	　
	16
	16位光圈
	
	

	
	
	
	光圈16位调节
	0
	255

	10
	12
	17
	光圈宏指令
	
	

	
	
	
	光圈宏指令禁用
	0
	10

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]光圈宏指令1：光圈由大到小（速度由慢到快）
	11
	74

	
	
	
	光圈宏指令2：光圈由小到大（速度由慢到快）
	75
	138

	
	
	
	光圈宏指令3 : 光圈由慢到快收缩
	139
	202

	
	
	
	光圈宏指令4(随机宏指令1) （速度由慢到快）
	203
	210

	
	
	
	光圈宏指令5(随机宏指令2) （速度由慢到快）
	211
	218

	
	
	
	光圈宏指令 6(随机宏指令3) （速度由慢到快）
	219
	226

	
	
	
	打开
	227
	255

	11
	13
	18
	固定图案盘
	
	

	
	
	
	白光
	0
	16

	
	
	
	图案1
	17
	31

	
	
	
	图案2
	32
	47

	
	
	
	图案3
	48
	63

	
	
	
	图案4
	64
	79

	
	
	
	图案5
	80
	95

	
	
	
	图案6
	96
	111

	
	
	
	图案7
	112
	127

	
	
	
	顺时针旋转从慢到快
	128
	149

	
	
	
	逆时针旋转从慢到快
	150
	171

	
	
	
	图案1由慢到快抖动
	172
	183

	
	
	
	图案2由慢到快抖动
	184
	195

	
	
	
	图案3由慢到快抖动
	196
	207

	
	
	
	图案4由慢到快抖动
	208
	219

	
	
	
	图案5由慢到快抖动
	220
	231

	
	
	
	图案6由慢到快抖动
	232
	243

	
	
	
	图案7由慢到快抖动
	244
	255

	12
	14
	19
	旋转图案盘 
	
	

	
	
	
	白光
	0
	31

	
	
	
	图案1
	32
	47

	
	
	
	图案2
	48
	63

	
	
	
	图案3
	64
	79

	
	
	
	图案4
	80
	95

	
	
	
	图案5
	96
	111

	
	
	
	图案6
	112
	127

	
	
	
	顺时针旋转从慢到快
	128
	143

	
	
	
	逆时针旋转从慢到快
	144
	159

	
	
	
	图案1由慢到快抖动
	160
	175

	
	
	
	图案2由慢到快抖动
	176
	191

	
	
	
	图案3由慢到快抖动
	192
	207

	
	
	
	图案4由慢到快抖动
	208
	223

	
	
	
	图案5由慢到快抖动
	224
	239

	
	
	
	图案6由慢到快抖动
	240
	255

	13
	15
	20
	图案旋转
	
	

	
	
	
	检索 0-360°
	0
	128

	
	
	
	顺时针旋转从慢到快
	129
	188

	
	
	
	停止
	189
	195

	
	
	
	逆时针旋转从慢到快
	196
	255

	　
	16
	21
	16位图案旋转
	
	

	
	
	
	图案旋转16位调节
	0
	255

	[bookmark: _Hlk501616596]14
	17
	22
	造型片1左
	
	

	
	
	
	造型片1左遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	23
	造型片1左16位微调
	
	

	
	
	
	造型片1左16位精度微调
	0
	255

	15
	18
	24
	造型片1右
	
	

	
	
	
	造型片1右遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	25
	造型片1右16位微调
	　
	　

	
	
	
	造型片1右16位精度微调
	0
	255

	16
	19
	26
	造型片2左
	
	

	
	
	
	造型片2左遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	27
	造型片2左16位微调
	
	

	
	
	
	造型片2左16位精度微调
	0
	255

	17
	20
	28
	造型片2右
	
	

	
	
	
	造型片2右遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	29
	造型片2右16位微调
	
	

	
	
	
	造型片2右16位精度微调
	0
	255

	18
	21
	30
	造型片3左
	
	

	
	
	
	造型片3左遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	31
	造型片3左16位微调
	
	

	
	
	
	造型片3左16位精度微调
	0
	255

	19
	22
	32
	造型片3右
	
	

	
	
	
	造型片3右遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]　
	　
	33
	造型片3右16位微调
	
	

	
	
	
	造型片3右16位精度微调
	0
	255

	20
	23
	34
	造型片4左
	
	

	
	
	
	造型片4左遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	35
	造型片4左16位微调
	
	

	
	
	
	造型片4左16位精度微调
	0
	255

	21
	24
	36
	造型片4右
	
	

	
	
	
	造型片4右遮蔽光斑形状由大至小线性调节
	0
	255

	　
	　
	37
	造型片4右16位微调
	
	

	
	
	
	造型片4右16位精度微调
	0
	255

	22
	25
	38
	造型旋转
	
	

	
	
	
	造型旋转索引（0～360度）
	0
	127

	
	
	
	停止运动
	128
	

	
	
	
	造型顺时针旋转,速度由慢到快
	129
	188

	
	
	
	停止运动
	189
	195

	
	
	
	造型逆时针旋转,速度由慢到快
	196
	255

	　
	　
	39
	造型旋转 16位微调
	
	

	
	
	
	造型旋转360°16位微调
	0
	255

	23
	26
	40
	棱镜
	
	

	
	
	
	无棱镜
	0
	16

	
	
	
	棱镜
	17
	255

	24
	27
	41
	棱镜自转
	
	

	
	
	
	棱镜检索
	0
	127

	
	
	
	棱镜停止
	128
	

	
	
	
	顺时针旋转从慢到快
	129
	191

	
	
	
	停止
	192
	

	
	
	
	逆时针旋转从慢到快
	193
	255

	25
	28
	42
	效果盘
	
	

	
	
	
	无效果盘
	0
	19

	
	
	
	效果盘切入
	20
	255

	26
	29
	43
	效果盘自转
	
	

	
	
	
	由快到慢顺时针旋转
	0
	127

	
	
	
	由慢到快逆时针旋转
	128
	255

	27
	30
	44
	雾化1
	
	

	
	
	
	线性雾化 0% - 100%
	0
	255

	28
	31
	45
	雾化2
	
	

	
	
	
	线性雾化 0% - 100%
	0
	255

	29
	32
	46
	调焦
	
	

	
	
	
	线性调焦
	0
	255

	　
	33
		47
	调焦微调
	
	

	
	
	
	调焦16位调节
	0
	255

	30
	34
	48
	变焦
	
	

	
	
	
	线性变焦
	0
	255

	　
	35　
	49
	变焦微调
	
	

	
	
	
	变焦16位调节
	0
	255

	31
	36
	50
	自动调焦
	
	

	
	
	
	使用光圈/造型片、固定图案盘、旋转图案盘通道时，对某固定距离有自动调焦成像功能。使用自动调焦校准通道(32/37/51)来调清图像。优先级：旋转图案盘 >固定图案盘 >光圈/造型片
	
	

	
	
	
	以下功能调焦通道(29/32/46)无效
	
	

	
	
	
	自动调焦关闭
	0
	19

	
	
	
	自动调焦5M
	20
	39

	
	
	
	自动调焦10M
	40
	59

	
	
	
	自动调焦15M
	60
	79

	
	
	
	自动调焦20M
	80
	255

	32
	37
	51
	自动调焦校准
	
	

	
	
	
	调焦校准向上
	0
	127

	
	
	
	调焦校准向下
	128
	255

	33
	38
	52
	 功率/特殊功能
	
	

	
	
	
	无功能
	0
	4

	
	
	
	保留
	5
	19

	
	
	
	必须置于DMX值停留5S之后，下面功能才起作用
	
	

	
	
	
	显示屏打开
	20
	24

	
	
	
	显示屏关闭
	25
	29

	
	
	
	保留
	30
	46

	
	
	
	风扇标准模式
	47
	48

	

	
	
	风扇剧院模式
	49
	50

	
	
	
	调光速度快速
	51
	52

	
	
	
	调光速度中速
	53
	54

	
	
	
	调光速度慢速
	55
	56

	
	
	
	伽玛曲线2.0
	57
	58

	
	
	
	伽玛曲线2.2
	59
	60

	
	
	
	伽玛曲线2.4
	61
	62

	
	
	
	伽玛曲线2.6
	63
	64

	
	
	
	直线
	65
	66

	
	
	
	LED刷新频率1200Hz
	67
	68

	
	
	
	LED刷新频率2400Hz
	69
	70

	
	
	
	LED刷新频率4800Hz
	71
	72

	
	
	
	LED刷新频率10000Hz
	73
	74

	
	
	
	LED刷新频率12000Hz
	75
	76

	
	
	
	LED刷新频率15000Hz
	77
	78

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK29]LED刷新频率20000Hz
	79
	80

	
	
	
	LED刷新频率25000Hz
	81
	82

	
	
	
	保留	
	83
	149

	
	
	
	色片盘复位
	150
	159

	
	
	
	图案盘复位
	160
	169

	
	
	
	保留
	170
	179

	
	
	
	变焦/调焦/雾化/棱镜复位
	180
	189

	
	
	
	其他（光圈、效果盘、造型）复位
	190
	199

	
	
	
	整机复位
	200
	209

	
	
	
	保留
	210
	255

	34
	39
	53
	LED亮度校准
	
	

	
	
	
	无效果
	0
	127

	
	
	
	LED亮度50%-100%，线性校准
	128
	255

	35
	40
	54
	LED亮度校准确认
	
	

	
	
	
	准备保存校准值
	0
	200

	
	
	
	保存校准值到灯具（置于DMX值停留5S）
	201
	209

	
	
	
	无效果
	210
	255



备注：
1、 灯具检测到风扇错误会自动关闭LED
2、 LED亮度校准，亮度可调范围50%-100%，操作完成后灯具会把参数保存到灯具，不需要再重复操作。
（1）操作步骤：
第一步，“LED亮度校准”通道数值为128-255，对应亮度可调范围50%-100%；
第二步，“LED亮度校准确认”通道DMX数值推到0-200，再推到201-209，停留5S，灯具会把此亮度参数保存起来。第三步，“LED亮度校准”通道和LED亮度校准确认”通道DMX推回到0；

（2）如果需要恢复亮度到100%，只需要在第一步将“LED亮度校准”通道数值为255，再重复第二、第三步操作即可。

（3）灯具菜单界面，“出厂设置”/“恢复默认设置”,会恢复LED亮度到100%

[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK57]8. 显示屏图标信息说明
	[image: 参数设置.png]
	参数设置菜单
	[image: 选项设置.png]
	选项设置菜单

	[image: 主页-错误警告.png]
	灯具错误信息
	[image: 信息.png]
	信息菜单

	[image: 地址.png]
	地址码操作菜单
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	服务菜单
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	复位操作菜单
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	操作模式菜单
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	用户程序菜单
	
	



9.灯具错误信息及纠正方法
	软件控制系统可对灯具复位过程中出现的错误进行检测，若主界面出现[image: 主页-错误警告.png]，可直接点击[image: 主页-错误警告.png]查看灯具错误。
灯具错误信息显示如下：
	错误名称
	错误类型
	纠正方法

	X轴
	超时/磁耦/编码器
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	Y轴
	超时/磁耦/编码器
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	青色
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	黄色
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	品红
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	色温
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	色盘
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	固定图案盘
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	旋转图案盘
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	旋转盘自转
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	调光
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	棱镜
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	棱镜自转
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	调焦
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	变焦
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	效果盘
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	效果盘自转
	超时
	检查线路、定位原件及电机是否正常工作

	电机驱动板1
	错误
	检查信号线

	电机驱动板2
	错误
	检查信号线

	电机驱动板3
	错误
	检查信号线

	造型驱动板
	错误
	检查信号线

	风机驱动板
	错误
	检查信号线

	光圈风扇
	错误
	检查风机是否正常运行、检查风机接线是否有断路

	灯头风扇
	错误
	检查风机是否正常运行、检查风机接线是否有断路

	亮泡
	超时
	检查灯泡是否损坏

	灯泡使用寿命
	超时/警告
	

	关泡[风扇错误]
	错误
	检查各风机是否正常工作

	时钟IC
	错误
	



10.技术参数
[image: ]电参数：
输入电压：200V-240V AC，50/60Hz
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]输入功率：1950W @ 220V 
最大电流：9A @ 220V
功率因数：PF〉0.95

光源规格：
功    率: 1800W LED模组
色    温: 8000K
额定寿命: ＞20000小时 
显色指数: Ra ≥70
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109]可选高显指光源: Ra≥95，R9≥95

颜色：
CMY线性混色系统，具宏指令功能
1个颜色盘：6个颜色片+白光半色效果，可变速双向彩虹效果，步进/线性转换颜色可选 

色温：
0-100％线性降色温系统（1800K-6500K）

造型： 
1个造型盘：4个造型片，可生成各种不同尺寸和形状的几何图形；
造型可双向360°无极旋转，每个造型片可生成全帘幕效果。

图案： 
1个旋转图案盘： 6个可换图案片＋白光，可安装玻璃图案片和金属图案片
可双向变速旋转，具有索引功能，变速抖动效果、双向变速流动效果
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	图案1
	图案2
	图案3
	图案4
	图案5
	图案6


旋转图案外径尺寸：32mm，图案有效尺寸：24mm；

1个固定图案盘：7个可换图案片＋白光
具有变速抖动效果、双向变速流动效果
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	图案1
	图案2
	图案3
	图案4
	图案5
	图案6
	图案7


固定图案外径尺寸：32mm，图案有效尺寸：25mm；

效果盘：
1个动感效果盘，双向变速旋转

光圈：
5-100%线性调节，具宏指令

棱镜：
1个四棱镜，可双向变速旋转，具索引功能

柔光镜:
2个柔光镜：1个深柔光+1个浅柔光，可0-100%线性调节。

出光角度：
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK40]线性变焦：5°- 56°（具有16Bit精度调节）

调焦：
DMX线性调焦，具有自动调焦功能。

调光：
0-100%线性调节
具有3种调光速度
具有5种调光曲线
调光频率1.2K~25K可调  

[image: ]频闪：
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]电子频闪，0.3-25次/秒 ，可选择同步、异步随机频闪

旋转角度：
垂直扫描：270°

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16]高级宏指令功能： 
色温定值宏指令：可选2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5700K 
颜色宏指令：共89色可选 

风扇模式：
标准模式和剧院模式可选，剧院模式为静音模式。

亮度校准功能： 
具备亮度校准功能，可单机或联机校准灯具的初始亮度，并将亮度数据保存至灯具。 

显指模式： 
高显版灯具通过控制通道进入高CRI模式，可在调光时保证高显指光效。

控制方式：
国际标准DMX512信号， DMX512协议、RDM功能 
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK24]控制模式：精简模式35通道、标准模式40通道、扩展模式54通道 
以太网灯光控制协议（选配）、sACN协议（选配）、无线DMX512控制（选配） 
主从同步控制模式

控制接口： 
DMX512接口（3芯，可选配5芯）、网络接口-RJ45（选配） 

其他功能：
显示灯具、灯泡使用时间，显示软件版本号；
智能风机冷却系统
传感器故障诊断系统
输入信号隔离保护功能
便于维护的模块化结构
可通过DMX数据线升级软件
可选配DMX512无线信号
可选配以太网接口

外壳及防护等级：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK12]高强度压铸铝 + 耐高温防紫外光工程塑胶，防护等级IP66。

工作环境温度：
最高工作温度 45℃
注：当环境温度低于-20℃时，请先点灯预热30分钟以上，然后再次复位。

重量：
净重：50 kg

外形尺寸：(单位mm)

[image: ]
底座安装尺寸：

[image: ]
光效图：
[bookmark: OLE_LINK107]高亮版 ：（Ra=70）

[image: ]
11.电气接线图
[image: ]
12 零部件订购代码

	名称
	料号
	数量
	备注

	光源
	150020356
	1
	

	开关电源
	192010245
	1
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]输出48V DC

	开关电源
	192010246
	1
	输出24-48V DC

	散热器防水风机
	030060116B
	2
	

	CMY组件风机
	030060075
	2
	

	图案组件风机
	030060117
	1
	

	造型组件风机
	030060132
	1
	

	灯体风机
	030060132
	1
	

	镜头组件风机
	030060072A
	1
	

	[bookmark: _Hlk217567297]LED驱动风机
	030060119
	1
	

	底箱电源风机1
	030060120
	1
	

	底箱电源风机2
	030060119
	1
	

	底箱内循环风机
	030060119
	1
	




























[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK39]13.灯具风机安装位置
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	序号
	风机料号
	名称
	规格
	引线插口位置

	1
	230060132
	灯体风扇
	09533GA-24S-AU-01 24V 1.15A 6400转
	八路电机驱动板二 FAN1

	2
	230060117
	图案风扇
	06023GA-24N-AU-05 24V 0.17A 5000转
	七路电机驱动板二 FAN2

	4
	230060116B
	灯头风扇1
	MGT12024ZB-W25 24V 0.51A 4400转
	风机驱动板FAN2

	5
	230060116B
	灯头风扇2
	MGT12024ZB-W25 24V 0.51A 4400转
	风机驱动板FAN3
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	序号
	风机料号
	名称
	规格
	引线插口位置

	1
	230060132
	造型风扇
	09533GA-24S-AU-01 24V 1.15A 6400转
	风机驱动板FAN1
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